Filtrer :

Démarrer la recherche

# Utiliser le mode "Diffusion Restreinte" sur les firewalls SNS

SMC permet d'activer sur les firewalls SNS un ensemble de paramètres de sécurité répondant au mode "Diffusion restreinte" (DR). Ceci garantit ainsi un niveau de confidentialité très élevé pour les communications transitant via VPN IPsec.

Afin d'activer le mode DR depuis SMC, vous devez au préalable vérifier la compatibilité de la configuration des firewalls rattachés avec les exigences du mode DR et, le cas échéant, corriger les anomalies de configuration incompatibles.

Pour plus d'informations sur le mode DR des firewalls SNS, reportez-vous au Manuel Utilisateur SNS et à la Note technique IPsec - Mode Diffusion Restreinte.

Cette fonctionnalité est disponible pour des firewalls SNS en version 4.3 minimum.

Il est possible de rattacher des firewalls en mode DR à un serveur SMC dont le mode DR n'est pas activé.