Filtrer :

Démarrer la recherche

# Compatibilité SMC/firewalls SNS

Le serveur SMC permet d'administrer les firewalls SNS à partir de la version 4.3.

Ce tableau récapitule les versions minimums des firewalls SNS requises pour être compatibles avec les fonctionnalités suivantes de SMC :

Fonctionnalité/Objet | Version de SMC | Version minimum du firewall SNS requise
--- | --- | ---
Gestion des interfaces réseau (en lecture seule) | 3.0 | 3.7.0 1 À partir de SMC version 3.6, la compatibilité avec les versions 3.x de SNS n'est plus testée.
Gestion des interfaces réseau (en écriture) | 3.0.1 | 4.2.3
Gestion du mode "Diffusion Restreinte (DR)" | 3.1 | 4.3.21 LTSB ou 4.7
Point de distribution Active Update | 3.1 | 4.3.3
Support de versions différentes de IKE pour un même firewall | 3.1.3 | 3.7.0
Gestion du routage (en lecture seule) | 3.2 | 3.7.0
Gestion du routage (en écriture) | 3.2 | 4.2.3
Support du SD-WAN | 3.2 | 4.3.3
Gestion des interfaces IPsec virtuelles (VTI) | 3.4 | 4.2.3
Filtrage par services Web | 3.4 | 4.4
Configuration de la QoS | 3.6 | 4.3.15 LTSB ou 4.5.3
Gestion du routage dynamique avec BIRD v2 | 3.6 | 4.8.1

NOTE
Pour pouvoir superviser l'état des topologies VPN contenant des firewalls SN de la version 4.2. ou supérieure, vous devez utiliser un serveur SMC de la version 3.0 ou supérieure.