Filtrer :

Démarrer la recherche

# Accéder au serveur Stormshield Log Supervisor (SLS)

ATTENTION
Un administrateur de dossiers dont l'accès en écriture est limité à certains dossiers sur SMC ne peut pas effectuer cette opération. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Restreindre les droits d'accès des administrateurs de dossiers.

SLS est la solution de gestion des journaux proposée par Stormshield.

Depuis SMC, vous pouvez accéder à l'interface de votre serveur SLS grâce à un raccourci configurable dans les paramètres de SMC.

Vous avez également la possibilité d'accéder directement à la vue de SLS filtrée sur les journaux d'un firewall donné.

Ajouter un menu d'accès au serveur SLS

Pour ajouter un menu d'accès à votre serveur SLS depuis le bandeau supérieur de l'interface web de SMC :

1. Rendez-vous dans le menu Maintenance > Serveur SMC > Paramètres.

2. Cochez la case Raccourci vers le serveur Stormshield Log Supervisor (SLS).

3. Indiquez l'adresse IP ou le FQDN du serveur SLS.

4. Cliquez sur Mettre à jour.

5. Vérifiez dans le menu déroulant de l'Administrateur dans le bandeau supérieur la présence du menu Se connecter au serveur SLS et testez le lien. Vous devez accéder au portail d'authentification de votre serveur SLS.

Une icône SLS est également disponible pour chaque firewall dans le panneau de supervision des firewalls.

Filtrer la vue SLS sur les journaux d'un firewall

Par défaut, lorsque vous cliquez sur l'icône d'un firewall dans la vue de supervision, le lien mène vers la page d'accueil de SLS.

Vous avez la possibilité de configurer un paramètre de l'URL de redirection afin d'accéder directement à la vue filtrée sur les journaux du firewall donné sur votre serveur SLS. Le filtrage s'opère sur l'adresse IP du firewall.

Pour activer cette fonctionnalité :

1. Allez dans le menu Supervision > Firewalls ou Configuration > Firewalls et dossiers.
2. Survolez le nom du firewall et cliquez sur l'icône crayon ou double-cliquez sur la ligne du firewall.
3. Dans l'onglet Paramètres, cochez la case Adresse IP du firewall pour le serveur SLS.
4. Choisissez d'utiliser l'adresse IP par défaut de SMC ou bien une adresse personnalisée connue du serveur SLS.
5. Cliquez sur Appliquer.

Dans la vue de supervision des firewalls, vous pouvez afficher la colonne Adresse IP pour SLS et vous servir ainsi de cette adresse pour effectuer une recherche de firewall.