Filtrer :

Démarrer la recherche

# Activer le mode "Diffusion Restreinte" sur SMC et les firewalls

Le super administrateur (compte admin) peut activer le mode DR sur le serveur SMC et les firewalls SNS rattachés.

Dans le cas d'un cluster, vous n'activez le mode DR que sur le nœud actif. Il est automatiquement activé sur le nœud passif.

Les firewalls doivent tous être connectés au serveur SMC pour activer le mode DR.

Pour activer le mode DR :

1. Activez le contrôle de cohérence comme décrit dans la section précédente.
2. Activez la case Mode "Diffusion Restreinte (DR)".
3. Acceptez les conditions et cliquez sur Activer le mode DR.
   L'activation du mode DR sur le serveur SMC entraîne un déploiement automatique destiné à activer le mode DR sur les firewalls rattachés au serveur.
4. Redémarrez aussitôt manuellement les firewalls.

Les conséquences de l'activation du mode DR sur le serveur SMC sont les suivantes :

- Les anomalies liées au contrôle de cohérence du mode DR remontent sous forme d'erreurs et non plus d'avertissements,
- La création d'un package de rattachement SMC n'est possible que pour les firewalls en version SNS 4.3 ou supérieure,
- Il n'est plus possible de rattacher à SMC des firewalls dont le mode DR n'a jamais été activé.