Filtrer :

Démarrer la recherche

# Résoudre les problèmes

Consultez cette section pour résoudre les éventuels problèmes rencontrés lors de la création de topologies VPN par route.

Les tunnels d'une topologie VPN par route ne sont pas opérationnels

- Situation : La vue de supervision des topologies indique qu'une topologie n'est pas opérationnelle.

- Cause : Si la topologie comprend des firewalls SNS dont la configuration du réseau n'est pas gérée par SMC, toutes les interfaces IPsec virtuelles n'ont peut-être pas été créées manuellement sur les firewalls concernés.

- Solution : Vérifiez que toutes les interfaces IPsec virtuelles ont bien été créées sur les firewalls. Pour connaître la liste des firewalls de la topologie dont la configuration du réseau n'est pas gérée par SMC, consultez la colonne Réseau géré par SMC dans l'étape de choix des correspondants d'une topologie. Pour accéder à cette étape, depuis le menu Configuration > Topologies VPN, double-cliquez dans la colonne Correspondants de la topologie concernée.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections Configurer une topologie par route en maillage et Définir les interfaces IPsec virtuelles (VTI) sur les firewalls SNS.