Filtrer :

Démarrer la recherche

# Superviser SMC avec le protocole SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole de communication qui permet aux administrateurs réseau de superviser des équipements et de diagnostiquer des problèmes réseau et matériel à distance.

Par défaut ce service n'est pas activé sur le serveur SMC. Si vous l'activez, il n'est pas nécessaire de l'activer à nouveau après un redémarrage du serveur. L'activation est conservée.

Le serveur SMC utilise par défaut la version 2c du protocole SNMP. Vous pouvez choisir une autre version (version 1 ou v3 USM) dans le fichier de configuration qui se trouve dans /etc/snmp/snmpd.conf.

NOTE
Si vous choisissez d'utiliser la version 3 de SNMP, les protocoles d'authentification et de chiffrement associés et supportés par SMC sont SHA256 et AES-128.

Utiliser le service SNMP

1. Connectez-vous au serveur SMC via la console de votre hyperviseur ou en SSH.
2. Entrez l'une des commandes suivantes :

Action | Commande
--- | ---
Activer le service | `/etc/init.d/snmpd restart ; update-rc.d -f snmpd remove ; update-rc.d snmpd defaults 98`
Consulter le statut du service | `/etc/init.d/snmpd status`
Redémarrer le service | `/etc/init.d/snmpd restart`
Désactiver le service | `nstop snmpd ; update-rc.d -f snmpd remove`

Utiliser les MIBs

SMC supporte les MIBs suivantes pour la supervision de SMC :

Catégorie | RFC | MIB
--- | --- | ---
system | RFC 1213 | .1.3.6.1.2.1.1
ifaces | RFC 1213 RFC 2863 | .1.3.6.1.2.1.2 .1.3.6.1.2.1.31
ips | RFC 1213 | .1.3.6.1.2.1.4
tcp | RFC 1213 | .1.3.6.1.2.1.6
udp | RFC 1213 | .1.3.6.1.2.1.7
snmp | RFC 1213 | .1.3.6.1.2.1.11
mem | UCD-SNMP-MIB | .1.3.6.1.4.1.2021.4
disk | UCD-SNMP-MIB | .1.3.6.1.4.1.2021.9
load | UCD-SNMP-MIB | .1.3.6.1.4.1.2021.10
cpu | UCD-SNMP-MIB | .1.3.6.1.4.1.2021.11
sysstats | UCD-SNMP-MIB | .1.3.6.1.4.1.2021.11
perf | RFC 1514 | .1.3.6.1.2.1.25.4 .1.3.6.1.2.1.25.5