Filtrer :

Démarrer la recherche

# Compatibilité SMC/firewalls SNS

Le serveur SMC permet d'administrer les firewalls SNS à partir de la version 4.3.

Ce tableau récapitule les versions minimums des firewalls SNS requises pour être compatibles avec les fonctionnalités suivantes de SMC :

Fonctionnalité/Objet | Version de SMC | Version minimum du firewall SNS requise
--- | --- | ---
Gestion des interfaces réseau (en lecture seule) | 3.0 | 3.7.0 1 À partir de SMC version 3.6, la compatibilité avec les versions 3.x de SNS n'est plus testée.
Gestion des interfaces réseau (en écriture) | 3.0.1 | 4.2.3
Gestion du mode "Diffusion Restreinte (DR)" | 3.1 | 4.3.21 LTSB ou 4.7
Point de distribution Active Update | 3.1 | 4.3.3
Support de versions différentes de IKE pour un même firewall | 3.1.3 | 3.7.0
Gestion du routage (en lecture seule) | 3.2 | 3.7.0
Gestion du routage (en écriture) | 3.2 | 4.2.3
Support du SD-WAN | 3.2 | 4.3.3
Gestion des interfaces IPsec virtuelles (VTI) | 3.4 | 4.2.3 et inférieures à 5.1.0
3.9 | 5.1.0
Filtrage par services Web | 3.4 | 4.4
Configuration de la QoS | 3.6 | 4.3.15 LTSB ou 4.5.3
Gestion du routage dynamique avec BIRD v2 | 3.6 | 4.8.1

NOTE
Pour pouvoir déployer des topologies VPN par route ou des interfaces IPsec virtuelles (VTI) sur des firewalls SNS en version 5.1.0 ou supérieures, vous devez utiliser un serveur SMC de la version 3.9 ou supérieure. Avant toute mise à jour, veuillez consulter la section Préconisations des Notes de version.