Filtrer :

Démarrer la recherche

# Remplacer un firewall SNS dans le cadre d'un RMA

Si vous devez remplacer un firewall géré par SMC, suivez la procédure habituelle de remplacement d'un boîtier dans le cadre d'un RMA (Return Material Authorization).

Une fois le nouveau boîtier prêt :

1. Sur SMC, dans l'onglet Système > Configuration des propriétés du firewall, cochez la case Autoriser le rattachement d’un autre firewall avec le même package dans le cadre d’un remplacement de matériel défectueux (RMA) pour autoriser le nouveau boîtier présentant un numéro de série différent à se connecter à SMC à la place de l'ancien boîtier.

2. Restaurez la configuration du firewall sur le nouveau boîtier grâce à un fichier de sauvegarde .na.
   Le firewall se reconnecte automatiquement à SMC.

Aucune action supplémentaire n'est nécessaire, vous n'avez pas besoin de générer un nouveau package de rattachement.