Filtrer :

Démarrer la recherche

# Modifier les paramètres des firewalls

Pour modifier les paramètres d'un firewall :

1. Allez dans le menu Supervision > Firewalls ou Configuration > Firewalls et dossiers.
2. Survolez le nom du firewall et cliquez sur l'icône crayon ou double-cliquez sur la ligne du firewall.

La série d'onglets permet entre autres de :

- Modifier l'emplacement du firewall dans l'arborescence des dossiers,
- Activer la configuration des interfaces réseau et du routage depuis le serveur SMC. Par défaut, cette fonctionnalité est désactivée et les onglets Interfaces et Routage sont en lecture seule.
- Générer un package de rattachement pour le firewall. Pour plus d'informations sur ce package, reportez-vous à Rattacher des firewalls SNS au serveur SMC .
- Définir l'adresse de contact et l'interface de sortie à utiliser par défaut dans les topologies VPN,
- Ajouter un certificat sur le firewall,
- Ajouter des variables personnalisées utilisées dans les scripts CLI SNS ou dans les objets,
- Créer et gérer des règles de filtrage et de translation,
- Gérer les interfaces réseau, reportez-vous à la section Configurer les interfaces réseau.
- Obtenir des informations sur la haute disponibilité dans le cas d'un cluster.

Les champs Description et Lieu dans l'onglet Système > Configuration sont remplis à titre informatif et n'ont aucune incidence sur la configuration.

Si le firewall fait partie d'une topologie VPN par route, modifier son nom peut avoir des conséquences sur la configuration du firewall. Si vous modifiez le nom, les objets correspondant aux interfaces VTI associées sont automatiquement renommés sur SMC, vous devez alors vérifier la configuration locale du firewall. À partir de la version 3.4, si SMC gère la configuration du réseau et du routage du firewall, vous n'avez rien à faire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Créer des topologies VPN par route.

ASTUCE
Le champ Rechercher dans la liste de firewalls prend également en compte les champs Description et Lieu.