Filtrer :

Démarrer la recherche

# Configurer la QoS sur les interfaces des firewalls

Pour mettre en œuvre la QoS sur votre réseau, vous devez associer des files d'attente et des Traffic shapers aux interfaces de vos firewalls.

Pour chaque interface concernée par la QoS, vous associez :

- Un Traffic shaper.

- Une file d'attente par défaut : cette file d'attente sera empruntée par tout flux pour lequel aucune file d'attente de QoS n'est précisée dans la règle de filtrage du flux considéré.

- Une file d'attente d'acquittement par défaut.

Pour réaliser ces opérations, vous devez posséder le droit d'accès en écriture sur les dossiers concernés dans l'interface web de SMC. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Restreindre les droits d'accès des administrateurs de dossiers.

Prérequis

- La mise en œuvre de la QoS depuis SMC est compatible avec les firewalls SNS à partir de la version 4.3.15 LTSB ou 4.5.3.

- Vous devez avoir configuré des files d'attente et des Traffic shapers sur SMC auparavant. Pour les configurer, reportez-vous à la section Configurer les files d'attente et les Traffic shapers.

- La gestion du réseau depuis SMC doit être activée sur chaque firewall concerné.

Activer la gestion du réseau d'un firewall SNS par SMC

Rendez-vous dans l'onglet Système > Configuration du firewall concerné et vérifiez que la case Configurer le réseau pour ce firewall depuis SMC est cochée pour indiquer que SMC gère le réseau pour ce firewall.

Si cette option n'est pas cochée, SMC ne gère pas le réseau pour ce firewall et l'onglet QoS du firewall est en lecture seule.

Configurer la QoS sur une interface

1. Rendez-vous dans l'onglet QoS du firewall,

2. Cliquez sur Ajouter,

3. Sélectionnez l'interface,

4. Sélectionnez un Traffic shaper,

5. Sélectionnez une file d'attente par défaut,

6. Sélectionnez une file d'acquittement par défaut.

Vous ne pouvez pas configurer la QoS sur une interface de type GRETAP depuis SMC. Dans ce cas, connectez-vous directement au firewall.

Forcer la récupération de la configuration QoS sur un firewall

Si la QoS est déjà configurée localement sur le firewall, vous pouvez récupérer sa configuration dans SMC. La gestion du réseau depuis SMC doit être activée sur le firewall.

1. Rendez-vous dans les paramètres du firewall,

2. Dans l'onglet Système > Configuration, cochez la case Configurer le réseau pour ce firewall depuis SMC si elle n'est pas déjà cochée,

3. Dépliez l'encart Récupération des informations et de la configuration du firewall (avancé) et cliquez sur Récupérer la configuration des interfaces, du routage et de la QoS.