Filtrer :

Démarrer la recherche

# Définir les interfaces IPsec virtuelles (VTI) sur les firewalls SNS

Cette étape est nécessaire pour les firewalls dont la configuration du réseau n'est pas gérée par SMC. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configurer les interfaces réseau.

Connectez-vous sur chacun des firewalls faisant partie de la topologie et créez manuellement les interfaces IPsec virtuelles dans le menu Réseau > Interfaces virtuelles, à l'aide du fichier .csv de configuration téléchargé depuis SMC.

Consultez également le Manuel Utilisateur SNS pour plus d'informations sur la création d'interfaces IPsec virtuelles.

Si vous souhaitez automatiser la création des interfaces IPsec, le fichier .csv contient toutes les informations nécessaires à l'écriture de commandes Serverd.

Dans ce cas, vous devrez remplir manuellement la colonne vti_interface_name. La valeur du nom de l'interface est au format ipsecXX pour les firewalls en versions inférieures à la 5.1.0 et vtiXX pour les versions supérieures ou égales à 5.1.0, où XX correspond à un incrément dépendant du nombre d'interfaces déjà présentes sur le firewall.

Suivez maintenant la dernière étape.