Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# UTILISATEURS

Le service d'authentification des utilisateurs nécessite la création de comptes utilisateurs au niveau du firewall. Pour accéder aux fonctionnalités de ce module, vous devez avoir, au préalable, créé ou configuré votre base LDAP (voir document Configuration de l’annuaire ou module Utilisateurs > Configuration de l’annuaire).

Les comptes contiennent l'ensemble des informations relatives à ces utilisateurs :

Identifiant de connexion

- Nom
- Prénom
- Mail (optionnel)
- Téléphone (optionnel)
- Description (optionnel)

L’écran des Utilisateurs se décompose en 2 parties :

- Un bandeau affichant les différentes options
- La liste des CN (ou utilisateurs) dans la colonne de gauche, accompagnés de leurs informations dans la colonne de droite.

Voici les tableaux indiquant le nombre maximum d’utilisateurs pouvant être authentifiés simultanément selon votre modèle de firewall :

Modèles SN | SN160(W) | SN210(W) | SN310 | SN510 | SN710 | SN910
NB. Max. utilisateurs | 15 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500
Modèles SN | SN2000 | SN2100 | SN3000 | SN3100 | SN6000 | SN6100
NB. Max. utilisateurs | 1 000 | 2 000 | 2 500 | 4 000 | 15 000 | 15 000
Modèles SN | SNi40 |  |  |  |  |
NB. Max. utilisateurs | 100 |  |  |  |  |
Modèles EVA | EVA1 | EVA2 | EVA3 | EVA4 | EVAU |
NB. Max. utilisateurs | 50 | 100 | 200 | 500 | 6 000 |

Pour connaître les caractères autorisés ou interdits des différents champs à renseigner, reportez-vous à la section Noms autorisés.