Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# Machine

Sélectionnez une machine pour visualiser ou éditer ses propriétés. Chacune d’entre elles possèdent par défaut un nom, une IP et une résolution DNS (« Automatique » ou « Aucune (IP statique »).

Nom de l’objet | Nom donné à l’objet lors de sa création. Ce champ est modifiable, il faudra cliquer sur « Appliquer » et « Sauvegarder » pour enregistrer le changement. L’icône à droite de la case permet d’obtenir l’IP de l’objet, visible au sein du champ « Adresse IP ». Pour cela, il faut avoir saisi l’url complète de l’objet.
Adresse IPv4 | Adresse IP de la machine sélectionnée.
Résolution DNS | La résolution DNS (Domain Name System) associe des adresses IP et un nom de domaine. Deux choix sont possibles : Aucune (IP statique) : L’objet sélectionné possède une adresse IP fixe qui sera utilisé systématiquement. Automatique : Si vous cochez cette case, le firewall effectuera une requête DNS toutes les 5 minutes afin de déterminer l'adresse IP de l’objet sélectionné.
Adresse MAC | Media Access control adress. Elle correspond à l’adresse physique d'une interface réseau ou d’une carte réseau, permettant d'identifier une machine sur un réseau local. Exemple 5E:FF:56:A2:AF:15.
Commentaire | Description associée à la machine sélectionnée.