Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# IP

## Onglet « IPS »

### MTU

Imposer une limite MTU (force la fragmentation) | Le MTU (Maximum Transmission Unit) représente la taille maximale d’un paquet IP. En cochant cette option, vous dégriserez la suivante et pourrez définir votre limite.
Valeur maximale du MTU | Définissez la valeur maximale du datagramme IP, comprise entre 140 et 65535 octets.

### Fragmentation

Taille minimum d’un fragment (octets) | Le fragment doit être compris entre 28 et 65535 octets. La valeur par défaut est 140 octets.
Expiration d’une session (en secondes) | Cela doit être compris entre 2 et 30 secondes.

NOTE

Le protocole IP ne dispose pas de profil.