Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# RADIUS

RADIUS est un protocole d’authentification standard, fonctionnant en mode client-serveur. Il permet de définir les accès réseau à des utilisateurs distants. Ce protocole est doté d’un serveur relié à une base d’identification (annuaire LDAP etc.). Le firewall Stormshield Network peut se comporter comme un client RADIUS. Il peut alors adresser, à un serveur RADIUS externe, des demandes d’authentification pour les utilisateurs désirant traverser le firewall. L’utilisateur ne sera authentifié que si le RADIUS accepte la demande d’authentification envoyée par le firewall.

Toutes les transactions RADIUS (communications entre le firewall et le serveur RADIUS) sont elles-mêmes authentifiées par l’utilisation d’un secret pré-partagé, qui n’est jamais transmis sur le réseau. Ce même secret sera utilisé pour chiffrer le mot de passe de l’utilisateur, qui transitera entre le firewall et le serveur RADIUS.

Après avoir sélectionné votre méthode d’authentification dans la colonne de gauche, vous pouvez saisir ses informations dans la colonne de droite, qui présente les éléments suivants :

## Accès au serveur

Lorsque la méthode RADIUS est sélectionnée, l’authentification RADIUS est activée. Ce menu vous permet de préciser les informations relatives au serveur RADIUS externe utilisé et d’un éventuel serveur RADIUS de sauvegarde. Pour chacun, la configuration nécessite de renseigner les informations présentées dans le tableau suivant :

Serveur | Adresse IP du serveur RADIUS.
Port | Port utilisé par le serveur RADIUS. Par défaut, le port 1812 / UDP nommé RADIUS est sélectionné.
Clé pré-partagée | Clé utilisée pour le chiffrement des échanges entre le firewall et le serveur RADIUS.

## Serveur de secours

Serveur | Adresse IP du serveur de secours.
Port | Port utilisé pour le serveur de secours, si le serveur principal n'est plus accessible. Par défaut, le port 1812 / UDP nommé RADIUS est sélectionné.
Clé pré-partagée | Clé utilisée pour le chiffrement des échanges entre le firewall et le serveur de secours.

NOTE
Le firewall tente de se connecter 2 fois au serveur RADIUS "principal", en cas d’échec il tente de se connecter 2 fois au serveur RADIUS "backup". Si le serveur RADIUS "backup" répond, il bascule en tant que serveur RADIUS "principal". Au bout de 600 secondes, un nouveau basculement s’opère, l’ancien serveur RADIUS "principal" redevient "principal".