Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# Création ou modification d’une interface Loopback

Les interfaces loopback peuvent être utilisées, par exemple, dans une configuration de routage dynamique.

Pour créer ou modifier une interface loopback, cliquez sur l’onglet Loopback.

## Présentation de la barre de boutons

Recherche | Recherche qui porte sur une interface.
Ajouter | Ajoute une nouvelle interface. L’ajout de l’interface (envoi de commande) devient effectif une fois la nouvelle ligne éditée et les champs Nom et Adresse IP remplis.
Supprimer | Supprime une ou plusieurs interfaces préalablement sélectionnée(s). Utiliser les touches Ctrl/Shift + Supprimer pour la suppression de plusieurs interfaces.
Vérifier l’utilisation | Matérialisé par l’icône, ce bouton vous renseigne sur l’utilisation de l’interface sélectionnée dans le reste de la configuration.

Appliquer | Envoie la configuration des interfaces IPsec.
Annuler | Annule la configuration des interfaces IPsec.

## Les interactions

Certaines opérations, listées dans la barre des tâches, peuvent être réalisées en effectuant un clic droit sur la grille des interfaces loopback :

- Ajouter,
- Supprimer,
- Vérifier l'utilisation.

## Présentation de la grille

La grille présente quatre informations :

Etat | Etat des interfaces : Activé : Double-cliquez pour activer l’interface créée. Désactivé : L’interface n’est pas opérationnelle. La ligne sera grisée afin de refléter la désactivation.
Nom (obligatoire) | Affectez un nom à l’interface loopback.
Adresse IPv4 (obligatoire) | Renseignez l’adresse IP affectée à l’interface loopback créée.
Commentaire(optionnel) | Texte libre.