Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# MGCP

## L’écran des profils

### Onglet « IPS »

Détecter et inspecter automatiquement le protocole | Si le protocole est activé, l'inspection sera automatiquement appliquée à la découverte d'un trafic correspondant, autorisé par le filtrage.

#### Paramètres de session MGCP

Taille max. d’une commande (octets) | Une commande peut comporter entre 32 et 1024 octets.
Nb max. de paramètres par commande | Le nombre de paramètres pouvant figurer au sein d’une commande doit être compris entre 32 et 1024 octets.
Taille max. du paramètre SDP (octets) | Le paramètre SDP valide automatiquement le lancement des applications dans une session depuis le www du client ou par la messagerie. Sa taille doit être comprise entre 32 et 1024 octets.
Durée d’inactivité max. (secondes) | La durée d’inactivité maximale d’une session doit être comprise entre 60 et 604800 octets.

#### Support

Désactiver la prévention d’intrusion | En cochant cette option, l'analyse du protocole MGCP sera désactivée et le trafic sera autorisé si la politique de filtrage le permet.