Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# L’onglet « Routes de retour »

Lorsque plusieurs passerelles sont utilisées pour réaliser du partage de charge, cet onglet permet de définir la passerelle par laquelle les paquets retour doivent impérativement transiter afin de garantir la cohérence des connexions.

REMARQUE

Si la passerelle sélectionnée dans la liste déroulante est un objet de type « machine », cet objet devra impérativement préciser une adresse MAC.

## Présentation de la barre de boutons

Ajouter | Ajoute une route de retour "vide". L’ajout de la route (envoi de commande) devient effectif une fois la nouvelle ligne éditée et les champs Passerelle et Interface remplis.
Supprimer | Supprime une route préalablement sélectionnée.

Appliquer | Envoie la configuration des routes de retour.
Annuler | Annule la configuration des routes de retour.

## Les interactions

Certaines opérations, listées dans la barre des tâches, peuvent être réalisées en effectuant un clic droit sur la grille des routes de retour :

- Ajouter,
- Supprimer.

## Présentation de la grille

La grille présente quatre informations :

État | État de la configuration des routes de retour : Activé : Double-cliquez pour activer la route créée. Désactivé : La route n’est pas opérationnelle. La ligne sera grisée afin de refléter la désactivation.
Interface(Obligatoire) | Une liste déroulante permet de sélectionner l’interface de sortie pour la route de retour.
Passerelle(Optionnel) | Un clic sur cette colonne ouvre la base d'objets afin de sélectionner une machine ou une interface virtuelle (IPsec). S’il s’agit d’un objet de type « machine », il devra impérativement préciser une adresse MAC.
Commentaire(Optionnel) | Texte libre.