Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# Services VPN SSL sur le portail Web Stormshield Network

Lorsque l’authentification sur le firewall est activée (module Utilisateurs > Authentificationonglet Général, Activer le portail captif coché), vous pouvez accéder aux fonctionnalités du VPN SSL Stormshield Network.

Pour accéder aux fonctionnalités du VPN SSL, suivez la procédure suivante :

1. Ouvrir un navigateur Web.

2. Indiquer dans la barre d’adresse, l’URL : https://Adresse_Firewall.

3. La page d’authentification sur le firewall apparaît, vous devez vous connecter.

4. Si vous possédez des droits sur l’utilisation des fonctionnalités VPN le menu Accès sécurisé apparaît. Il permet d’accéder aux fonctionnalités VPN SSL.

Lorsque la durée d’authentification est expirée ou que l’accès au VPN SSL est refusé, l’utilisateur sera redirigé vers la page d’authentification transparente (SSO) si cette méthode est disponible.

## Accédez aux sites Web de votre entreprise par un tunnel SSL

Ce menu présente les sites Web configurés par l’administrateur et auxquels les utilisateurs peuvent accéder.

Les autres accès sécurisés permettent d’accéder au menu des autres sites sécurisés configurés par l’administrateur.

## Accédez aux ressources de votre entreprise par un tunnel SSL

Ce menu présente les autres serveurs configurés par l’administrateur et auxquels les utilisateurs peuvent accéder.

IMPORTANT
Sur cette page aucun lien n’est disponible. Il est pourtant indispensable que cette fenêtre reste ouverte pendant toute la durée de la connexion (elle peut être minimisée). La fermeture de la fenêtre entraîne la coupure de la connexion.

Pour accéder aux ressources configurées par l’administrateur, il s’agit d’indiquer au logiciel client, un client de messagerie par exemple, que le serveur auquel il doit se connecter pour récupérer les mails n’est plus le serveur mail habituel mais il faut lui indiquer une adresse du type "127.0.0.1:Port_Ecoute" où "Port_Ecoute" est le port spécifié dans la configuration du serveur.

Le port d’écoute pour chacun des serveurs configurés est rappelé dans la page du portail Web Stormshield Network.