Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# WI-FI

Le module Réseau WI-Fi permet l'activation du réseau Wi-Fi. Il présente également certains paramètres physiques de ce réseau.

NOTE
Les paramètres présentés dans cet écran sont communs aux deux points d'accès disponibles sur le firewall.

Activer le Wi-Fi : permet d’activer ou de désactiver l'utilisation du réseau Wi-Fi sur le firewall.

## Configuration générale

Planification | Sélectionnez un objet temps définissant la période de disponibilité du réseau Wi-Fi.
Mode | Sélectionnez la norme de réseau Wi-Fi devant être gérée par le firewall : 802.11a (fréquence 5 Ghz - portée inférieure), 802.11b (fréquence 2.4 Ghz - portée supérieure), 802.11g (fréquence 2.4 Ghz - version améliorée de la norme b - portée supérieure), 802.11a/n (haut débit [agrégation de canaux] basé sur la norme a - fréquence 5 Ghz), 802.11g/n. (haut débit [agrégation de canaux] basé sur la norme g - fréquence 2.4 Ghz).

## Configuration des canaux

Pays | Sélectionnez le pays dans lequel le firewall est installé. Ce choix influe sur les canaux de communication disponibles ainsi que sur la puissance du signal pour ces canaux, selon la réglementation locale du pays.
Canal | Sélectionnez le canal utilisé par le réseau Wi-Fi du firewall. Le choix des canaux proposés dépend du pays sélectionné dans le champ précédent.
Puissance du signal | Ce champ permet de régler la puissance d'émission du réseau Wi-Fi pour le canal choisi. Selon le choix du pays et les réglementations locales associées, les puissances proposées peuvent différer.

Configuration des points d'accès : un clic sur ce lien vous dirige vers le modules Interfaces afin de paramétrer la (les) interface(s) wlan (nom de réseau, type d'authentification,...) nécessaires.