Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# Modification d’une interface Ethernet (en mode avancé)

Pour configurer une interface dans un réseau ne faisant pas partie d'un bridge, il suffit de la sortir de l'arborescence du bridge avec la souris. Vous pouvez ensuite configurer les paramètres de l'interface.

Lors du détachement, l'écran de plan d’adressage s’affiche.

IP fixe (statique) | En cochant cette option, l’interface a un adressage statique. Il faut dans ce cas indiquer son adresse IP et le masque réseau.
IP dynamique (obtenue par DHCP) | En cochant cette option, l’interface est définie par DHCP. Il faut dans ce cas indiquer un nom d’hôte DHCP et une durée de bail.

Une fois l’interface hors du bridge, vous avez accès aux paramètres de l’interface décrits dans la section « Modification d’une interface Ethernet (en mode Bridge) ».