Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# Onglet Sauvegarder

Via cet écran, vous pouvez effectuer une sauvegarde manuelle ou programmer une sauvegarde automatique de la configuration du firewall.

## Sauvegarde de configuration

Nom donné à la sauvegarde | Par défaut, le nom de la sauvegarde proposé est <numéro de série du firewall>_jour_mois_année.na. Vous pouvez modifier ce nom si besoin.
Télécharger la sauvegarde de configuration | Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la sauvegarde. Le fichier sera sauvegardé au format .na. IMPORTANT Si le firewall dispose d'un TPM et que celui-ci a été initialisé, le téléchargement échoue car elle ne peut être effectuée que depuis la console CLI. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Précisions sur les cas d'utilisation une fois le module TPM initialisé de la note technique Configurer le module TPM et protéger les clés privées de certificats du firewall SNS.

### Configuration avancée

Mot de passe / Confirmer | Définissez un mot de passe pour protéger votre sauvegarde. Il est fortement recommandé de protéger le fichier de sauvegarde par un mot de passe robuste. Conservez-le soigneusement., toute restauration sera impossible sans ce dernier et il n'est pas possible de le changer ni de le réinitialiser. Notre support technique n'a pas la possibilité de le récupérer ni de le réinitialiser.
Robustesse du mot de passe | Cette jauge indique le niveau de sécurité de votre mot de passe : « Très Faible », « Faible », « Moyen », « Bon » ou « Excellent ». Il est fortement conseillé d’utiliser des combinaisons de lettres minuscules et majuscules, des chiffres ainsi que des caractères spéciaux.

## Sauvegarde automatique de configuration

La sauvegarde automatique de configuration est effectuée de manière périodique et sécurisée. Les informations concernant la dernière sauvegarde sont disponibles sur le Tableau de bord du firewall, widget Propriétés.

NOTE
Pour bénéficier de ce service, le firewall doit être sous maintenance.

Lorsque le firewall dispose d'un TPM et que celui-ci a été initialisé, la sauvegarde contient toutes les clés privées de certificats du firewall, et celles protégées par le TPM sont incluses chiffrées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Trusted Platform Module.

Activer la sauvegarde automatique | Cette case à cocher active l’envoi périodique d’une sauvegarde de la configuration de votre firewall.
Choix du serveur de sauvegarde | Cloud backup : ces sauvegardes sont stockées sur au sein de l’infrastructure de services Cloud par communication chiffrée. Serveur personnalisé : ces sauvegardes sont stockées sur un serveur personnalisé, selon les critères choisis ci-après.

Voici les différents paramètres du service. Selon votre choix concernant le serveur de sauvegarde, certains paramètres peuvent ne pas être modifiables.

URL du serveur | Localisation utilisée pour le dépôt des sauvegardes. Cette URL est définie par la résolution du serveur Cloud ou du serveur personnalisé sélectionné ci-dessous combinée au chemin d’accès indiqué ci-après.
Serveur de sauvegarde | Sélection d’un serveur personnalisé. Assurez-vous que la résolution du serveur sélectionné soit conforme à celle escomptée.
Nom donné à la sauvegarde | Indiquez le nom attribué au fichier de sauvegarde.
Port du serveur | Port d’écoute du serveur pour la réception des sauvegardes.
Protocole de communication | Choix du protocole utilisé pour l’émission des sauvegardes, qui peut être HTTP ou HTTPS. Le protocole HTTPS nécessite de renseigner un certificat afin que le firewall puisse s'assurer de l'identité du serveur.
Certificat du serveur | Dans le cas du choix d’un protocole en HTTPS, importez puis sélectionnez le certificat du serveur dans ce champ, afin que le firewall puisse l’authentifier. L’objectif est que le firewall puisse s'assurer de l'identité du serveur avant de lui transmettre la sauvegarde.
Chemin d'accès | Selon la méthode d’envoi sélectionnée ci-dessous, ce chemin d'accès des données sur serveur peut être un dossier (/directory/) pour les méthodes WebDAV (auth) ou un script (/upload.php) pour la méthode POST.
Méthode d'envoi | Les modes Basic et Digest (RFC 2617) sont des modes permettant l'identification du firewall sur le serveur à l’aide d’un identifiant et d'un mot de passe : auth basic : ce mode transmet le mot de passe encodé mais en clair. Il est donc préconisé de l’utiliser avec une communication HTTPS. auth digest : ce mode permet une identification sans transmettre le mot de passe en clair ; ce mode est plus sécurisé que le mode basic. Il est préconisé lors de l’utilisation d’une communication HTTP. POST : l’identification par cette méthode n’étant pas géré, il est donc conseillé de l’employer avec une communication HTTPS.
Identifiant | En cas d’utilisation d’une méthode d’envoi avec identification (auth basic ou auth digest), cet identifiant permet l’authentification du firewall par le serveur.
Mot de passe | En cas d’utilisation d’une méthode d’envoi avec identification (auth basic ou auth digest), ce mot de passe permet l’authentification du firewall par le serveur.
POST - control name | En cas d’utilisation de la méthode d’envoi POST, ce champ indique le nom de contrôle présent dans l’en-tête des paquets HTTP.
Fréquence des sauvegardes | La sauvegarde automatique peut être effectuée tous les jours, tous les 7 jours ou tous les 30 jours.
Mot de passe du fichier de sauvegarde | Par sécurité, il est recommandé de chiffrer le fichier de configuration par un mot de passe complexe. Conservez-le soigneusement., toute restauration sera impossible sans ce dernier et il n'est pas possible de le changer ni de le réinitialiser. Notre Technical Assistance Center n'a pas la possibilité de le récupérer ni de le réinitialiser.