Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# Onglet IPS - NTP v4

## Configuration de base

Taille maximale des paquets (octets) | Renseignez la taille maximale autorisée pour les paquets NTP v4 (valeur par défaut: 72 octets).

### Modes NTP

Cette liste recense les modes NTP v4 connus (réservé, symétrique actif, symétrique passif, client, serveur, broadcast, messages de contrôle NTP, utilisation privée) et l'action appliquée à chacun d'entre eux.

L'action (Analyser / Bloquer) appliquée à chaque mode peut être modifiée à l'aide d'un double-clic dans la colonne action correspondante.

## Configuration avancée

### Gestion des Reference Id

Cette grille permet de placer en liste noire ou liste blanche des Reference Id NTP additionnelles (LOCL, LCL...).

Cliquez sur le bouton Tout bloquer pour déplacer toutes les Reference Id NTP prédéfinies de la liste blanche vers la liste noire.

Il est également possible d’ajouter ou de supprimer des Reference Id :

- Cliquez sur le bouton Ajouter et précisez le nom de la Reference Id,
- Sélectionnez une Reference Id et cliquez sur le bouton Supprimer.

### Paquets Kiss of death

Cette grille permet de placer en liste noire ou liste blanche des Reference Id NTP additionnelles pouvant être impliquées dans les attaques de type Kiss of Death (DENY, RSTR, RATELCL...).

Cliquez sur le bouton Tout bloquer pour déplacer toutes les Reference Id NTP prédéfinies de la liste blanche vers la liste noire.

Il est également possible d’ajouter ou de supprimer des Reference Id :

- Cliquez sur le bouton Ajouter et précisez le nom de la Reference Id,
- Sélectionnez une Reference Id et cliquez sur le bouton Supprimer.