Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# Modification d’un modem

## Modem PPPoE

Utiliser ce modem | En cochant cette option, vous activez le modem.
Nom (obligatoire) | Nom associé au modem. (Voir l’avertissement en introduction de la section Interfaces)
Commentaire | Permet de donner un commentaire pour le modem.
Type de modem | Indication du type de modem choisi lors de la création.
Couleur | Couleur attribuée au modem.

### Authentification

Identifiant | Nom utilisé pour l’authentification
Mot de passe | Mot de passe utilisé pour l’authentification. Si vous cliquez sur l’icône « clé » à droite de ce champ, le mot de passe s’affiche en clair pour une durée de 5 secondes.

### Connectivité

Le modem est connecté à l’interface | Indication de l’interface de connexion du modem.
Demander les serveurs DNS et créer les objets machines associés | Lorsque cette option est cochée, le firewall récupère les serveurs DNS auprès du serveur DHCP (fournisseur d’accès par exemple) qu’il contacte pour obtenir son adresse IP. Dès que cette option est cochée deux objets sont dynamiquement créés dans la base d’objets : Firewall_<nom de l’interface>_dns1 et Firewall_<nom de l’interface_dns2. Ils peuvent ainsi être utilisés dans la configuration du service DHCP. Ainsi si le firewall offre un service DHCP aux utilisateurs de son réseau, les utilisateurs seront crédités des serveurs DNS fournis par le fournisseur d’accès.

### Configuration avancée

Service | Type de service PPPoe utilisé. Cette option permet de différencier plusieurs modems ADSL. Par défaut, laissez ce champ vide.
Connexion | La connexion en cas de trafic (à la demande) n’établit la connexion avec Internet que lorsqu’une demande de connexion émane du réseau interne (ce mode est plus économique dans le cas d’une liaison payante à la durée). La connexion Permanente conserve la connexion vers l’Internet active en permanence.

## Modem PPTP

Utiliser ce modem | En cochant cette option, vous activez le modem.
Nom (obligatoire) | Nom associé au modem. (Voir l’avertissement en introduction de la section Interfaces)
Commentaire | Permet de donner un commentaire pour le modem.
Type de modem | Indication du type de modem choisi lors de la création.
Couleur | Couleur attribuée au modem.

### Authentification

Identifiant | Nom utilisé pour l’authentification.
Mot de passe | Mot de passe utilisé pour l’authentification. Si vous cliquez sur l’icône « clé » à droite de ce champ, le mot de passe s’affiche en clair pour une durée de 5 secondes.

### Connectivité

Adresse PPTP | Adresse IP interne du modem ADSL.
Demander les serveurs DNS et créer les objets machines associés | Lorsque cette option est cochée, le firewall récupère les serveurs DNS auprès du serveur DHCP (fournisseur d’accès par exemple) qu’il contacte pour obtenir son adresse IP. Dès que cette option est cochée deux objets sont dynamiquement créés dans la base d’objets : Firewall_<nom de l’interface>_dns1 et Firewall_<nom de l’interface_dns2. Ils peuvent ainsi être utilisés dans la configuration du service DHCP. Ainsi si le firewall offre un service DHCP aux utilisateurs de son réseau, les utilisateurs seront crédités des serveurs DNS fournis par le fournisseur d’accès.

### Configuration avancée

Connexion | La connexion en cas de trafic (à la demande) n’établit la connexion avec Internet que lorsqu’une demande de connexion émane du réseau interne (ce mode est plus économique dans le cas d’une liaison payante à la durée). La connexion Permanente conserve la connexion vers l’Internet active en permanence.

## Modem PPP

Utiliser ce modem | En cochant cette option, vous activez le modem.
Nom (obligatoire) | Nom associé au modem. (Voir l’avertissement en introduction de la section Interfaces)
Commentaire | Permet de donner un commentaire pour le modem.
Type de modem | Indication du type de modem choisi lors de la création.
Couleur | Couleur attribuée au modem.

### Authentification

Identifiant | Nom utilisé pour l’authentification
Mot de passe | Mot de passe utilisé pour l’authentification. Si vous cliquez sur l’icône « clé » à droite de ce champ, le mot de passe s’affiche en clair pour une durée de 5 secondes.

### Connectivité

Numéro à composer | #### Numéro d'appel chez le fournisseur d'accès.
Demander les serveurs DNS et créer les objets machines associés | Lorsque cette option est cochée, le firewall récupère les serveurs DNS auprès du serveur DHCP (fournisseur d’accès par exemple) qu’il contacte pour obtenir son adresse IP. Dès que cette option est cochée deux objets sont dynamiquement créés dans la base d’objets : Firewall_<nom de l’interface>_dns1 et Firewall_<nom de l’interface_dns2. Ils peuvent ainsi être utilisés dans la configuration du service DHCP. Ainsi si le firewall offre un service DHCP aux utilisateurs de son réseau, les utilisateurs seront crédités des serveurs DNS fournis par le fournisseur d’accès.

### Configuration avancée

Chaîne d’initialisation | Chaîne de caractères servant optionnellement à initialiser la connexion.
Connexion | La connexion en cas de trafic (à la demande) n’établit la connexion avec Internet que lorsqu’une demande de connexion émane du réseau interne (ce mode est plus économique dans le cas d’une liaison payante à la durée). La connexion Permanente conserve la connexion vers l’Internet active en permanence.

## Modem 3G/4G

Utiliser ce modem | En cochant cette option, vous activez le modem.
Nom (obligatoire) | Nom associé au modem. (Voir l’avertissement en introduction de la section Interfaces)
Commentaire | Permet de donner un commentaire pour le modem.
Type de modem | Indication du type de modem choisi lors de la création.
Couleur | Couleur attribuée au modem.

### Authentification

Identifiant | Nom utilisé pour l’authentification.
Mot de passe | Mot de passe utilisé pour l’authentification. Si vous cliquez sur l’icône « clé » à droite de ce champ, le mot de passe s’affiche en clair pour une durée de 5 secondes.

### Connectivité

Nom du point d'accès | Cette information spécifique à chaque fournisseur d'accès vous est transmise lors de la souscription de votre abonnement 3G/4G.
Numéro à composer | Il s'agit du numéro que doit composer le modem pour se connecter au réseau du fournisseur d'accès.
Adresse IP du serveur distant | Cette adresse vous est transmise par votre fournisseur d'accès.
Code PIN de la carte SIM | Information accompagnant votre carte SIM.

### Configuration avancée

Connexion | La connexion en cas de trafic (à la demande) n’établit la connexion avec Internet que lorsqu’une demande de connexion émane du réseau interne (ce mode est plus économique dans le cas d’une liaison payante à la durée). La connexion Permanente conserve la connexion vers l’Internet active en permanence.
Modem USB | Il s'agit du mode de configuration choisi lors de la création du modem (Détection automatique ou profil personnalisé)