Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# Configuration d’un profil

## Résolution DNS

Nom de domaine (obligatoire) | Nom de domaine attribué au client DNS dynamique. Par exemple : monfirewall.dyndns.org. En utilisant l’option Effectuer la résolution DNS pour les sous-domaines (gestion du wildcard), vous pouvez couvrir tous les sous-domaines. Par exemple, si vous spécifiez compagnie.dyndns.org dans le champ Nom de domaine et que l’option Effectuer la résolution DNS pour les sous-domaines (gestion du wildcard) est sélectionnée, tous les sous-domaines (commerce.compagnie.dyndns.org, labo.compagnie.dyndns.org, etc.) seront associés au client.
Interface associée au nom de domaine | Nom de l'interface réseau dont l’adresse IP est associée au nom de domaine. NOTE Une interface ne peut utiliser qu’un seul profil. Un profil ne peut être utilisé que par une interface. Le profil ne peut être actif si une interface n’est pas indiquée
Effectuer la résolution DNS pour les sous-domaines (gestion du wildcard) | Active ou désactive la prise en compte des sous-domaines liés au nom de domaine. NOTE Une souscription à l’offre Wildcard est nécessaire pour bénéficier de cette fonctionnalité.

## Fournisseur du service DNS dynamique

Cette zone vous permet de saisir les informations d'accès de votre fournisseur de service DNS Dynamique.

Fournisseur DNS dynamique (obligatoire) | Fournisseur de services DNS. Actuellement, deux fournisseurs de services DNS sont supportés : DynDNS et No-IP.
Nom d’utilisateur (obligatoire) | Utilisateur indiqué par le fournisseur de services DNS pour l’authentification du client DNS dynamique.
Mot de passe (obligatoire) | Mot de passe indiqué par le fournisseur de services DNS pour l’authentification du client DNS dynamique.
Serveur DNS dynamique (obligatoire) | Serveur du fournisseur de services DNS. L’objet à spécifier dans ce champ doit obligatoirement se nommer : "members.dyndns.org" ou « members.dyndns.com » pour fonctionner avec Dyn DNS.
Service DNS dynamique (obligatoire) | Cette option vous permet d’indiquer le service que vous avez souscrit auprès de votre fournisseur de services DNS parmi "dynamic DNS", "custom", et "static DNS".

## Configuration avancée

Des paramétrages de configuration avancée sont disponibles en cliquant sur le bouton Configuration avancée. Ils permettent notamment de renouveler l'enregistrement du changement d'adresse.

Fréquence de renouvellement (en jours) | Période de renouvellement du service DNS dynamique. Cette période est fixée à 28 jours par défaut par Stormshield Network. R EMARQUE Ces fournisseurs punissent les renouvellements abusifs (fermeture du compte…). Ainsi un renouvellement survenu avant 26 jours (après le dernier renouvellement) n’est pas permis. De plus sans renouvellement au-delà de 35 jours, le compte est clôturé. Ces informations sont toutefois susceptibles d’être modifiées étant donné qu’il s’agit d’un fonctionnement établi par ces fournisseurs.
Protocole utilisé pour la mise à jour | Protocole utilisé lors de la phase de renouvellement du service DNS dynamique. Les choix possible sont : HTTPS et HTTP.
Avertir le fournisseur d'accès | Ce service payant chez Dyn DNS permet de rediriger les flux à destination de votre réseau vers une page spécifique lorsque votre connexion n’est pas en activité.
Supporter la translation d'adresses (NAT) | Cette option permet au firewall d'utiliser les services de DNS dynamique lorsqu'il se situe derrière un équipement réalisant de la translation d'adresses.