Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# Onglet Serveurs applicatifs

## Configuration avec un serveur applicatif

Pour ajouter un serveur d’accès aux ressources autres que le type Web, suivez la procédure suivante :

1. Cliquez sur le bouton Ajouter puis sélectionnez Serveur applicatif.

2. Indiquez un nom pour ce serveur. (Le nom ne peut être vide, et les caractères autorisés sont : les chiffres, les lettres, l’espace, -, _, et le point.)

3. La configuration de ce serveur apparaît alors, les explications des différents paramètres sont données ci-dessous.

Serveur de destination | Ce champ permet de spécifier l’objet correspondant au serveur auquel l’utilisateur pourra accéder.
Port | Ce champ permet de spécifier le port sur le serveur auquel l’utilisateur pourra accéder.

### Paramètres du poste utilisateur

Adresse IP d’écoute (locale) | Choix de l’adresse locale du client.
Port | Ce port situé sur la station distante est utilisé par l'applet JAVA pour la redirection des flux chiffrés à destination du Firewall Stormshield Network. Notez que l'utilisateur doit posséder certains droits sur ce port (pour l'ouverture par exemple), veillez donc à modifier les droits locaux d'administration de la machine en conséquence. De plus, le port spécifié doit être libre d'utilisation sur toutes les machines désirant se connecter au serveur associé via le portail.

### Configuration avancée

Activer la compatibilité Citrix | Permet d’activer la compatibilité avec le portail Web d’authentification et l’accès via navigateur Web. Cette option est inutile si le client lourd Citrix est utilisé.
Commande exécutée au démarrage | Exécutée au lancement de l’applet, cette commande permet à l’administrateur de définir des actions préalables à l’affichage du serveur. Par exemple, cette commande pourrait lancer un script présent sur un serveur et qui vérifierait l’activité de l’antivirus présent sur la machine de l’utilisateur avant de lui donner accès au serveur.

## Configuration avec un serveur Citrix

1. Création d'un objet pour le serveur Citrix

   Accédez à la base d'objets afin de créer une machine puis sélectionnez une machine.

2. Configuration d'un serveur applicatif

   Depuis le module VPN SSL, sélectionnez l’onglet Serveurs applicatifs. Cliquez sur le bouton Ajouter puis sélectionnez Serveur Citrix. Donnez un nom à votre serveur. L'écran de configuration du serveur Citrix s'affiche.

   Sélectionnez le serveur Citrix créé précédemment dans la base d'objets (Cf. Etape1)

3. Configuration d'un Serveur web

   Sélectionnez l’onglet Serveurs web.

   Cliquez sur le bouton Ajouter puis sélectionnez "Serveur web". Donnez un nom à votre serveur. L'écran de configuration du serveur Web s'affiche.

   Au niveau de l'URL : chemin d’accès, indiquez CitrixAccess/auth/login.aspx (s’il s’agit de la version Presentation Server 4.0).

4. Envoi de la configuration

   Cliquez sur le bouton Appliquer.

5. Accès au portail Web

   Ouvrez un navigateur Web puis identifiez –vous (https://adresse IP de votre firewall ou son nom).

   Allez dans "Accès sécurisé" puis sélectionnez dans la liste déroulante "Ouvrir l'accès sécurisé dans un pop-up".

IMPORTANT
Il est important que l'applet VPN SSL Stormshield Network fonctionne en tâche de fond. Sélectionnez ensuite Accès portail\Portail puis saisissez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et le domaine.