Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# Configuration générale

Activer le serveur PPTP | Activation/Configuration du serveur PPTP sur le firewall. Cela est réalisé en cochant Activer le serveur PPTP.
Adresses IP des clients PPTP (objet)(Obligatoire) | Une fois le serveur PPTP activé, il faut obligatoirement créer un pool d'adresses IP privées. Le firewall affecte au client qui vient se connecter en PPTP une adresse IP disponible dans le pool. Il faut créer un groupe de machines contenant les adresses réservées, ou une plage d'adresses provenant de la base objets.

## Paramètres transmis aux clients PPTP

Serveur DNS | Le champ Serveur DNS permet d'envoyer l'adresse IP du serveur DNS au client.
Serveur WINS | Le champ Serveur WINS permet d'envoyer au client l'adresse IP du serveur WINS du site.

R EMARQUE

Les caractères « _ », « - », et « . » sont autorisés pour les noms des utilisateurs PPTP.