Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# Les informations des correspondants de type « passerelle »

Sélectionnez un correspondant dans la liste pour en afficher les informations.

Commentaire | Description associée au correspondant local.
Adresse distante | Objet sélectionné pour caractériser l'adresse IP distante lors de la création du correspondant via l’assistant.
Configuration de secours | Ce champ précise si vous avez défini une configuration de secours lors de la création du correspondant, il affichera « None » par défaut si vous n’en avez créé aucune. Vous pouvez toutefois en définir une en la sélectionnant dans la liste déroulante contenant vos autres correspondants distants. IMPORTANT L'utilisation de correspondants de secours (désigné en tant que "Configuration de secours") étant obsolète, elle est amenée à disparaître dans une future version de SNS. Un message d'avertissement est affiché depuis la version SNS 3.11.x pour encourager les administrateurs à modifier leur configuration.
Profil IKE | Cette option permet de choisir le modèle de protection associé à la phase 1 de votre politique VPN, parmi les 3 profils pré-configurés : StrongEncryption, GoodEncryption, Mobile. Il est possible de créer ou de modifier d’autres profils au sein de l’onglet Profils de chiffrement.
Version d’IKE | Cette option permet de choisir la version du protocole IKE (IKEv1 ou IKEv2) utilisée par le correspondant.

## Identification

Méthode d’authentification | Ce champ affichera la méthode d’authentification choisie lors de la création de votre correspondant via l’assistant. Vous pouvez modifier votre choix en sélectionnant une autre méthode d’authentification présente dans la liste déroulante. NOTE Pour un correspondant de type « passerelle », vous avez le choix entre Certificat ou Clé pré partagée (PSK).
Certificat | Si vous avez choisi la méthode d’authentification par certificat, ce champ affichera votre certificat. Vous pouvez choisir un certificat dont la clé privée est protégée par le TPM, sauf si la version IKEv1 est utilisée (les tunnels ne s'établiront plus en IKEv1 si la clé privée du certificat utilisé est protégée par le TPM). Pour plus d'informations sur le TPM, reportez-vous à la section Trusted Platform Module. Si vous avez opté pour la clé pré partagée, ce champ sera grisé.
Local ID (Optionnel) | Ce champ représente une extrémité du tunnel VPN IPsec, partageant le « secret » ou la PSK avec le « Peer ID », autre extrémité. Le « Local ID » vous représente. Cet identifiant doit avoir la forme d’une adresse IP, d’un nom de domaine (FQDN ou Full Qualified Domain Name) ou d’une adresse e-mail (user@fqdn).
ID du correspondant (optionnel) | Ce champ représente une extrémité du tunnel VPN IPsec, partageant le « secret » ou la PSK avec le « Local ID », autre extrémité. Le « Peer ID » représente votre correspondant. Le format est analogue au champ précédent.
Clé pré partagée (ASCII) | Dans ce champ apparaît votre PSK au format que vous avez choisi précédemment lors de la création du correspondant via l’assistant : caractères ASCII ou hexadécimaux (case à cocher au bas du champ si vous souhaitez en changer).
Confirmer | Confirmation de votre clé pré partagée (PSK).

## Configuration avancée

Mode de négociation | En IPsec, 2 modes de négociation sont possibles : le mode principal (ou « main » mode) et le mode agressif. Ils influent notamment sur la « phase 1 » du protocole IKE (phase « d’authentification »). Ce mode est automatiquement déterminé en fonction des paramètres de configuration ; le mode agressif n’est utilisé qu’en cas de configuration anonyme par clé pré-partagées. Ce mode est néanmoins modifiable via une commande CLI. Mode principal: Dans ce mode, la phase 1 se déroule en 6 échanges. La machine distante ne peut être identifiée que par son adresse IP avec une authentification par clé pré-partagée. En mode PKI, l’identifiant est dans le certificat. Le mode principal assure l'anonymat. Mode agressif : dans ce mode, la phase 1 se déroule en 3 échanges entre le firewall et la machine distante. Les identités des correspondants peuvent être une adresse IP, un FQDN ou une adresse mail mais pas un certificat. L’authentification est faite par clé pré-partagée. Le mode agressif n'assure pas l'anonymat. IMPORTANT L’utilisation du mode agressif + les clés pré-partagées (notamment pour les tunnels VPN à destination de nomades) peut se révéler moins sécurisé que les autres modes du protocole IPsec. Ainsi Stormshield recommande l’utilisation du mode principal et en particulier du mode principal + certificats pour les tunnels à destination de nomades. En effet la PKI interne du firewall peut tout à fait fournir les certificats nécessaires à une telle utilisation. NOTE Pour définir une clé pré-partagée au format ASCII suffisamment sécurisée, il est indispensable de suivre les mêmes règles qu’un mot de passe utilisateur décrites dans la section Bienvenue, partie Sensibilisation des utilisateurs, paragraphe Gestion des mots de passe de l’utilisateur.
Mode de secours | Le mode de secours est le mode de bascule pour le failover IPsec. Si un serveur n'est plus accessible, un autre prend le relai, de manière transparente. Quand le tunnel est basculé sur le correspondant de secours, deux choix sont possibles : Le mode « temporaire » : une fois le correspondant principal de nouveau joignable, le tunnel rebascule sur celui-ci. Le mode « permanent » : le tunnel reste sur le correspondant de secours tant qu’il est fonctionnel, même si le correspondant principal est de nouveau joignable. NOTE Ce champ n’est éditable qu’en mode expert (CLI). Reportez-vous à la Base de connaissances (version anglaise) du support technique pour davantage d'informations (How can I modify the backup mode for a specific IPsec peer ?).
Adresse locale | Objet sélectionné comme étant l'adresse IP locale utilisée pour les négociations IPsec avec ce correspondant. Ce champ est en « Any » par défaut, ce qui correspond au choix automatique de l’interface, basé sur la table de routage.
Ne pas initier le tunnel (Responder-only) : | Si vous cochez cette option, le serveur IPsec sera mis en attente. Il ne prendra pas l'initiative de négociation du tunnel. Cette option est utilisée dans le cas où le correspondant est un mobile.
DPD | Ce champ permet de configurer la fonctionnalité VPN dite de DPD (Dead Peer Detection). Celui-ci permet de vérifier qu’un correspondant est toujours opérationnel. Quand le DPD est activé sur un correspondant, des requêtes de test de disponibilité (R U there) sont envoyées à l’autre correspondant. Ce dernier devra acquitter la requête pour valider sa disponibilité (R U there ACK). Ces échanges sont sécurisés via les SAs (Security Association) ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol). Lorsqu'on détecte qu’un correspondant ne répond plus, les SAs négociées sont détruites. IMPORTANT Cette fonctionnalité apporte une stabilité au service VPN sur les Firewalls Stormshield Network, à la condition que le DPD soit correctement configuré. Pour configurer l’option de DPD, quatre choix sont disponibles : Inactif : les requêtes DPD provenant du correspondant sont ignorées. Passif : les requêtes DPD émises par le correspondant obtiennent une réponse du firewall. En revanche, le firewall n’en envoie pas. Bas : la fréquence d’envoi des paquets DPD est faible, et le nombre d’échecs tolérés est élevé (delay 600, retry 10, maxfail 5). Haut : la fréquence d’envoi des paquets DPD est élevée et le nombre d’échecs est relativement bas (delay 30, retry 5, maxfail 3). La valeur delay définit le temps après une réponse avant l’envoi de la prochaine demande. La valeur retry, définit le temps d’attente d’une réponse avant la réémission de la demande. La valeur maxfail, c'est le nombre de demandes sans réponses avant de considérer le correspondant comme absent.
DSCP | Ce champ permet de préciser la valeur du champ DSCP affecté aux paquets réseau IKE émis à destination de ce correspondant. Sélectionnez l'une des valeurs proposées ou précisez un champ DSCP personnalisé (entier compris entre 0 et 63).

NOTE
Pour chaque champ comportant la mention « Passerelle » et l’icône , vous pourrez ajouter un objet à la base existante en précisant son nom, sa résolution DNS, son adresse IP et en cliquant ensuite sur Appliquer.

Le mode de négociation (principal ou agressif), lorsqu’il a été forcé, est conservé quand on modifie la configuration d’un correspondant IPsec.