Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# Onglet Mise à jour du système

## Mises à jour disponibles

Rechercher de nouvelles mises à jour | Le firewall effectue une recherche des nouvelles mises à jour du système sur les serveurs update (Objets > Objets réseau) et les affiche à l’écran.

## Sélectionnez la mise à jour

Sélectionnez un fichier .maj | Choisissez la mise à jour du firewall à installer et insérez-là dans le champ à l’aide du bouton . L'empreinte SHA1 du fichier de mise à jour est affichée en cliquant sur le lien du même nom. Lorsqu'une nouvelle version de firmware est disponible, le lien Release Notes permet de télécharger les Notes de Version applicables à la version de firmware proposée au téléchargement.
Sauvegarder la partition active sur la partition de sauvegarde avant de mettre à jour le Firewall | En cochant cette option, vous sauvegardez la partition principale de votre système sur la partition de sauvegarde afin d’en conserver une trace. En effet, le firewall va redémarrer à la fin du processus de mise à jour.
Mettre à jour le firewall | Appliquez la mise à jour sélectionnée sur votre firewall en cliquant sur ce bouton. NOTE Effectuer une mise à jour vers une version précédente n'est pas supporté et peut causer des instabilités. Une remise à zéro du produit sera nécessaire.

NOTE
Dans le cas de Haute Disponibilité, si vous choisissez l’activation sur les 2 firewalls, la mise à jour sera activée uniquement sur le Firewall distant, pour éviter que votre réseau ne devienne inaccessible. Pour activer cette mise à jour sur votre Firewall actif, suivez la procédure suivante :

1. Assurez-vous que la mise à jour du passif soit terminée dans l'écran Tableau de Bord (Composant Matériel),
2. Revenez dans le module Maintenance, onglet Mise à jour du système et sélectionnez "Ce firewall" comme Firewall à mettre à jour
3. En configuration avancée, cochez l'option "Activer le firmware précédemment téléchargé" puis cliquez sur le bouton Mettre à jour le firewall.

Un basculement s'opérera et votre Firewall passif deviendra actif.

## Configuration avancée

### Action

Télécharger le firmware et l’activer | Cette option permet d’envoyer le fichier de mise à jour (.maj) et de l'activer.
Télécharger le nouveau firmware | Cette option permet d’envoyer le fichier de mise à jour sans l’activer. Il est ensuite possible de l’activer via l’option ci-dessous Activer le firmware précédemment téléchargé.
Activer le firmware précédemment téléchargé | Si un fichier se trouve sur le firewall, cette option permet de l’activer. La version indiquée est présente dans le champ Mise à jour présente sur le firewall.

### Version actuelle du système

Ce champ affiche la version logicielle actuelle de votre produit.

### Mise à jour présente sur le firewall

Ce champ affiche la mise à jour que vous avez sélectionnée préalablement en haut de cet écran.