Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# RTSP

RTSP est un protocole de communication de niveau applicatif destiné aux systèmes de streaming média. Il permet de contrôler un serveur de média à distance, offrant des fonctionnalités typiques d'un lecteur audio/vidéo telles que « lecture » et « pause », et permettant un accès en fonction de la position temporelle.

## Commandes RTSP

### Commandes RTSP autorisées

Ajouter | Insérer dans la liste des commandes additionnelles qui nécessitent une autorisation.
Supprimer | Sélectionnez la commande à retirer de la liste et cliquez sur Supprimer.

### Commandes RTSP interdites

Ajouter | Insérer dans la liste des commandes additionnelles qui ne sont pas autorisées.
Supprimer | Sélectionnez la commande à retirer de la liste et cliquez sur Supprimer.

## Taille maximale des éléments (en octets)

Requêtes RTSP | Taille maximale de la requête et de la réponse. Permet de gérer le débordement de mémoire.
En-tête RTSP | Taille maximale de l’en-tête. Permet de gérer le débordement de mémoire.
Protocole SDP | Taille maximale d’une ligne SDP. Permet de gérer le débordement de mémoire.
Content-Type | Taille maximale de l’en-tête « Content-Type ».

## Paramètres de session RTSP

Nombre max. de requêtes en attente | Nombre maximum de requêtes sans réponses sur une même session RTSP.
Durée de session (secondes) | Temps en secondes d’une session RTSP.
Durée d’une requête (secondes) | Temps en secondes d’une requête RTSP

## Fonctionnalités RTSP

Activer le support de l’entrelacement | En cochant cette case, vous autorisez le protocole RTSP à encapsuler dans sa propre connexion TCP les protocoles RTP/RTCP utilisés pour le transport des médias et habituellement basés sur UDP. Cela peut être nécessaire lorsque les flux UDP sont refusés.
Autoriser les messages d’erreur avec contenu | Cette option permet d’accepter les messages d’erreur comportant du contenu complémentaire, généralement de type HTML.
Autoriser la renégociation des paramètres de transport des médias | En cochant cette case, le firewall autorise la mise à jour des paramètres de transport RTP/RTCP au cours d’une session.

## Support

Désactiver la prévention d’intrusion | En cochant cette option, l'analyse du protocole RTSP sera désactivée et le trafic sera autorisé si la politique de filtrage le permet.
Tracer chaque requête RTSP | Active ou désactive les logs permettant de tracer les requêtes SIP