Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# Les informations des correspondants de type « nomade » / « correspondant mobile »

Depuis SNS v3.10.0, il est possible de supporter plus d'une politique mobile au sein d'une même politique de chiffrement anonyme en distinguant les correspondants par leur identifiant (ID).

Sélectionnez un correspondant dans la liste pour en afficher les informations.

Commentaire | Description associée au correspondant distant.
Passerelle distante | Ce champ est grisé pour les correspondants de type nomade.
Configuration de secours | Ce champ est grisé pour les correspondants de type nomade.
Profil IKE | Cette option permet de choisir le modèle de protection associé à votre politique VPN, parmi les 3 profils pré-configurés: StrongEncryption, GoodEncryption, et Mobile. Il est possible de créer ou de modifier d’autres profils au sein de l’onglet Profils de chiffrement.
Version d’IKE | Cette option permet de choisir la version du protocole IKE (IKEv1 ou IKEv2) utilisée par le correspondant.

## Identification

Méthode d’authentification | Ce champ affichera la méthode d’authentification choisie lors de la création de votre correspondant via l’assistant. Vous pouvez modifier votre choix en sélectionnant une autre méthode d’authentification présente dans la liste déroulante. NOTE Pour un correspondant de type « nomade », vous avez le choix entre Certificat, Clé pré partagée (PSK), Hybride, Certificat et Xauth (iPhone).
Certificat | Si vous avez choisi la méthode d’authentification par Certificat, Hybride ou Certificat et XAuth, ce champ affichera votre certificat ou vous proposera de le sélectionner au sein de la liste déroulante. Vous pouvez choisir un certificat dont la clé privée est protégée par le TPM, sauf si la version IKEv1 est utilisée (les tunnels ne s'établiront plus en IKEv1 si la clé privée du certificat utilisé est protégée par le TPM). Pour plus d'informations sur le TPM, reportez-vous à la section Trusted Platform Module. Si vous avez opté pour la clé pré partagée, ce champ sera grisé.
Local ID (Optionnel) | Ce champ représente une extrémité du tunnel VPN IPsec, partageant le « secret » ou la PSK avec le « Peer ID », autre extrémité. Le « Local ID » vous représente. Cet identifiant doit avoir la forme d’une adresse IP, d’un nom de domaine (FQDN ou Full Qualified Domain Name) ou d’une adresse e-mail (user@fqdn). NOTE Ce champ n’est accessible que si vous avez choisi la méthode d’authentification par Clé pré partagée.
ID du correspondant (optionnel) | Ce champ représente une extrémité du tunnel VPN IPsec, partageant le « secret » ou la PSK avec le « Local ID », autre extrémité. Le « Peer ID » représente votre correspondant. Le format est analogue au champ précédent. Il est important de noter que si vous choisissez d'indiquer un ID du correspondant, vous devrez obligatoirement indiquer la PSK associée à ce correspondant pour pouvoir valider votre configuration.
Clé pré partagée (hexadécimal) | Saisissez vortre clé pré-partagée (PSK) au format souhaité (hexadécimal ou ASCII si vous cochez la case Saisir la clé en caractères ASCII). Ce champ n'est disponible que lorsque la méthode d'authentification Clé pré-partagée a été choisie.
Confirmer | Confirmez votre clé pré-partagée (PSK).
Cliquer ici pour éditer la liste des PSK | En cliquant sur ce lien, vous basculerez dans l’onglet Identification du module VPN IPsec. Vous pourrez y ajouter vos Autorités de certification acceptées ainsi que vos Tunnels nomades : clés pré partagées.

## Configuration avancée

Mode de négociation | En IPsec, 2 modes de négociation sont possibles : le mode principal (ou « main » mode) et le mode agressif. Ils influent notamment sur la « phase 1 » du protocole IKE (phase « d’authentification »). Mode principal : Dans ce mode, la phase 1 se déroule en 6 échanges. La machine distante ne peut être identifiée que par son adresse IP avec une authentification en clé pré-partagée. En mode PKI, l’identifiant est dans le certificat. Le mode principal assure l'anonymat. Mode agressif : dans ce mode, la phase 1 se déroule en 3 échanges entre le firewall et la machine distante. La machine distante peut être identifiée avec une adresse IP, FQDN ou une adresse mail mais pas avec un certificat par clé pré-partagée. Le mode agressif n'assure pas l'anonymat. NOTES Le firewall paramètre automatiquement l’utilisation des méthodes d’authentification par certificat, hybride ou XAuth en mode principal. Si le client veut utiliser la PSK, il doit se positionner en mode agressif. Pour définir une clé pré-partagée au format ASCII suffisamment sécurisée, il est indispensable de suivre les mêmes règles qu’un mot de passe utilisateur décrites dans la section Bienvenue, partie Sensibilisation des utilisateurs, paragraphe Gestion des mots de passe de l’utilisateur. IMPORTANT L’utilisation du mode agressif + les clés pré-partagées (notamment pour les tunnels VPN à destination de nomades) peut se révéler moins sécurisé que les autres modes du protocole IPsec. Ainsi Stormshield Network recommande pour les correspondants mobiles, l’utilisation du mode principal, soit avec une authentification par certificats, soit en utilisant la méthode hybride. Dans le cas d’une authentification par certificats, la PKI interne du firewall peut tout à fait fournir les certificats nécessaires à une telle utilisation.
Mode de secours | Le mode de secours est le mode de bascule pour le failover IPsec, si un serveur n'est plus accessible, un autre prend le relai, de manière transparente. Néanmoins, ici, le champ est grisé car la configuration de secours n’est pas applicable pour une configuration nomade. NOTE Ce champ n’est éditable qu’en mode expert (CLI). Reportez-vous à la Base de connaissances (version anglaise) du support technique pour davantage d'informations (How can I modify the backup mode for a specific IPsec peer ?).
Adresse locale | Objet sélectionné comme étant l'adresse IP locale utilisée pour les négociations IPsec avec ce correspondant. Ce champ est en « Any » par défaut.
Ne pas initier le tunnel (Responder-only) : | Cette case est grisée et validée, car il est impossible d’initier un tunnel vers un client mobile dont l’adresse IP est inconnue. Dans cette configuration, le firewall est donc en mode de réponse uniquement.
DPD | Ce champ permet de configurer la fonctionnalité VPN dite de DPD (Dead Peer Detection). Celle-ci permet de vérifier qu’un correspondant est toujours opérationnel. Quand le DPD est activé sur un correspondant, des requêtes de test de disponibilité (R U there) sont envoyées à l’autre correspondant. Ce dernier devra acquitter la requête pour valider sa disponibilité (R U there ACK). Ces échanges sont sécurisés via les SA (Security Association) ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol). Si on détecte qu’un correspondant ne répond plus, les SA négociées avec celui-ci sont détruites. IMPORTANT Cette fonctionnalité apporte une stabilité au service VPN sur les Firewalls Stormshield Network, à la condition que le DPD soit correctement configuré. Pour configurer l’option de DPD, quatre choix sont disponibles : Inactif : les requêtes DPD provenant du correspondant sont ignorées. Passif : les requêtes DPD émises par le correspondant obtiennent une réponse du firewall. Par contre, le firewall n’en n’envoie pas. Bas : la fréquence d’envoi des paquets DPD est faible, et le nombre d’échecs tolérés est élevé (delay 600, retry 10, maxfail 5). Haut : la fréquence d’envoi des paquets DPD est élevée et le nombre d’échecs est relativement bas (delay 30, retry 5, maxfail 3). La valeur delay définit le temps après une réponse avant l’envoi de la prochaine demande. La valeur retry, définit le temps d’attente d’une réponse avant la réémission de la demande. La valeur maxfail, c'est le nombre de demandes sans réponses avant de considérer le correspondant comme absent.
DSCP | Ce champ permet de préciser la valeur du champ DSCP affecté aux paquets réseau IKE émis à destination de ce correspondant. Sélectionnez l'une des valeurs proposées ou précisez un champ DSCP personnalisé (entier compris entre 0 et 63).