Filtrer :

Démarrer la recherche

# Gérer la fragmentation des paquets

Dans les paramètres avancés du menu Configuration > Topologies VPN, vous pouvez définir la valeur du Path MTU Discovery et la taille des fragments.

Paramètre | Description
Path MTU Discovery | Sélectionnez une valeur de la liste déroulante. Désactivé : Par défaut, l'option est désactivée Toujours ajouter le bit DF : Vous devez désactiver le mode furtif (Stealth mode) sur les firewalls concernés par une commande CLI pour pouvoir sélectionner cette option. Conserver le bit DF : Si le paquet ayant été chiffré avait initialement le bit DF, celui-ci sera conservé.
Taille des fragments | Définissez la taille maximale des fragments IKE en octets. Valeur par défaut : 1280 octets Valeur minimum : 512 octets

Pour plus d'informations sur les commandes Serverd correspondantes qui seront mises à jour sur les firewalls SNS concernés, reportez-vous à la section Config IPsec Update du guide CLI / SSH Commands Reference Guide.