Filtrer :

Démarrer la recherche

# Supprimer des firewalls SNS du serveur SMC

Pour réaliser cette opération, vous devez posséder le droit d'accès en écriture sur les dossiers dans lesquels sont classés les firewalls à supprimer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Restreindre les droits d'accès des administrateurs de dossiers.

Pour ne plus administrer un firewall à partir du serveur SMC et le supprimer de la liste de firewalls dans l'interface web :

1. Survolez le nom du firewall dans le menu Supervision > Firewalls et cliquez sur la croix rouge.
   Le firewall ne pourra plus se connecter au serveur SMC.
2. Dans un second temps, connectez-vous au firewall en SSH ou via la console de votre hyperviseur et entrez les lignes de commande suivantes :
   `nstop cad
   setconf /usr/Firewall/ConfigFiles/Cad/cad Server State 0
   rm /usr/Firewall/ConfigFiles/Cad/*.pem
   rm /usr/Firewall/ConfigFiles/Cad/*.tpm
   rm /usr/Firewall/ConfigFiles/nsconf_int
   encad`
   Le firewall ne tentera plus de se connecter au serveur SMC.
   Dans le cas d'un cluster haute disponibilité, entrez ces commandes sur le nœud actif du cluster et synchronisez les deux nœuds.