Filtrer :

Démarrer la recherche

# Configurer la QoS

La QoS, ou qualité de service, désigne toute technologie capable de gérer la transmission des données, tout en réduisant la perte de paquets, la latence et la gigue pour les flux prioritaires du réseau. Ce concept a pour but de contrôler et de gérer les ressources réseau, en hiérarchisant certains types de données et flux réseau.

Depuis SMC, vous pouvez configurer la QoS sur les firewalls SNS à partir de la version 4.3.15 LTSB ou 4.5.3.

Pour configurer la QoS dans SMC, procédez comme suit :

1. Ajoutez des files d'attente et des Traffic shapers dans le menu Configuration.

2. Associez ces files d'attente et Traffic shapers aux interfaces dans les paramètres des firewalls. Ces files d'attente constituent les files d'attente par défaut.

3. Configurez la QoS dans les règles de filtrage dans les paramètres des firewalls, afin de définir des files d'attente spécifiques en fonction des flux réseau.

NOTE
Vous ne pouvez pas superviser la QoS depuis SMC. Pour superviser la QoS d'un firewall, connectez-vous directement à l'interface web d'administration du firewall.

Pour plus d'informations sur la QoS et pour les détails de sa configuration sur les firewalls, reportez-vous à la Note technique Configurer la QoS sur les firewalls SNS.