Filtrer :

Démarrer la recherche

# Supprimer des firewalls SNS du serveur SMC

Pour réaliser cette opération, vous devez posséder le droit d'accès en écriture sur les dossiers dans lesquels sont classés les firewalls à supprimer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Restreindre les droits d'accès des administrateurs de dossiers.

Pour ne plus administrer un firewall à partir du serveur SMC et le supprimer de la liste de firewalls dans l'interface web :

- Survolez le nom du firewall dans le menu Supervision > Firewalls et cliquez sur la croix rouge.
  La suppression du firewall de SMC entraîne automatiquement la suppression de la configuration du rattachement à SMC sur le firewall, à condition qu'il soit connecté à SMC au moment de la suppression. Les fichiers *.tpm et *.pem sont supprimés du répertoire /usr/Firewalls/ConfigFiles/Cad sur le firewall. Le firewall ne pourra ainsi plus se connecter au serveur SMC.

Supprimer manuellement la configuration du rattachement à SMC sur le firewall

En cas de besoin, la procédure ci-dessous permet de supprimer manuellement la configuration du rattachement à SMC sur le firewall :

1. Connectez-vous au firewall en SSH ou via la console de votre hyperviseur,

2. Entrez les lignes de commande suivantes :
   `nstop cad
   setconf /usr/Firewall/ConfigFiles/Cad/cad Server State 0
   rm /usr/Firewall/ConfigFiles/Cad/*.pem
   rm /usr/Firewall/ConfigFiles/Cad/*.tpm
   rm /usr/Firewall/ConfigFiles/nsconf_int
   encad`

Dans le cas d'un cluster en Haute Disponibilité, entrez ces commandes sur le nœud actif du cluster et synchronisez les deux nœuds.