Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# Importer un fichier

Il est possible d'importer un fichier contenant un ou plusieurs éléments de la liste suivante :

- Certificat(s),
- Clé(s) privée(s),
- CRL,
- CA,
- Requête(s) de signature de certificat (CSR - Certificate Signing Request).

## Importer un fichier

1. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Importer un fichier.
2. Pour le champ Fichier à importer, cliquez sur l'icône pour parcourir le contenu de votre ordinateur et sélectionner le fichier.
3. Le firewall détecte automatiquement le Format du fichier. Si ce n'est pas le cas (extension inconnue), positionnez le sélecteur sur le format adéquat (PEM, DER ou PKCS#12).
4. Si le fichier est au format PKCS#12 (extension P12), tapez le Mot de passe qui protège le fichier.
5. Indiquez les Éléments à importer depuis le fichier (si le fichier contient plusieurs éléments de nature différente, il est possible de n'en sélectionner qu'un seul type).
6. Si les éléments à importer sont déjà présents dans votre PKI, cochez la case Écraser le contenu existant dans la PKI.
7. Cliquez sur Suivant.
   Un résumé des informations saisies vous est présenté.
8. Cliquez sur Terminer.

Si les éléments importés sont des autorités ou certificats, ils sont automatiquement ajoutés à l'arborescence.