Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# Onglet Paramètres réseaux

## Support IPv6

Activer le support du protocole IPv6 sur ce Firewall | Active le support d’IPv6 sur le firewall. Pour connaître le champ d’application du support IPv6 et les changements des différents modules de l’interface d’administration, consultez la section Activation d’IPv6 de ce guide. ATTENTION Cette action étant irréversible, il est donc proposé d’effectuer une sauvegarde de votre configuration avant d’activer ce support. Pour revenir à un support unique de l’adressage IPv4, vous devrez effectuer une remise configuration d'usine avant de pouvoir restaurer la sauvegarde de cette configuration. Cette remise configuration d'usine s’effectue par le bouton dédié si votre équipement en est équipé ou en console, par la commande CLI « defaultconfig ».

## Serveur proxy

Le Firewall utilise un proxy pour accéder à Internet | Cochez cette case afin de dégriser les champs du dessous et permettre au firewall d’utiliser un proxy HTTP pour accéder à Internet de manière sécurisée. Ceci est utilisé par ActiveUpdate et LicenceUpdate.
Serveur | Ce champ permet de spécifier l’objet correspondant au serveur utilisé par le firewall comme proxy.
Port | Ce champ permet de spécifier le port utilisé par le firewall pour contacter le proxy.
Identifiant | Ce champ permet de définir un identifiant utilisé par le firewall pour s’authentifier auprès du proxy.
Mot de passe | Définissez un mot de passe que le firewall devra fournir pour accéder au serveur proxy.

## Résolution DNS

### Liste des serveurs DNS utilisés par le firewall

Les serveurs DNS permettent au firewall de résoudre (connaître son adresse IP à partir d’un nom de machine) les objets ou machines configurés en Résolution DNS « Automatique ».

Ajouter | Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une ligne vierge vient s’ajouter au tableau et vous permet de sélectionner un serveur DNS au sein de la liste déroulante.
Supprimer | Sélectionnez la ligne à retirer du tableau et cliquez sur Supprimer.
Monter | Placer la ligne sélectionnée au-dessus de la ligne précédente.
Descendre | Placer la ligne sélectionnée au-dessous de la ligne suivante.

Notez que si vous supprimez tous les serveurs DNS définis dans la grille, le firewall utilise alors les serveurs Root DNS. Ces serveurs sont renseignés dans le fichier de configuration DNS (/usr/Firewall/Data/dns).