Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# Machines

## L'onglet "Temps réel"

L’écran se compose de 2 vues :

- Une vue qui liste les machines.
- Une vue qui liste les Connexions, Vulnérabilités, Applications, Services, Informations, et Historique de réputation en rapport avec la machine sélectionnée.

### Vue « Machines »

Cette vue permet de visualiser toutes les machines détectées par le firewall. Une ligne représente une machine.

Les données de la vue « Machines » sont les suivantes :

Nom | Nom de la machine émettrice (si déclarée dans les objets) ou adresse IP de la machine (dans le cas contraire).
Adresse IP | Adresse IP de la machine.
Adresse MAC | Adresse MAC de la machine.
Interface | Interface à laquelle est rattaché l'utilisateur.
Réputation | Score de réputation de la machine. Cette colonne ne contient des données que lorsque la gestion de réputation des machines est activée et que la machine sélectionnée appartient aux machines supervisées.
Paquets | Nombre de paquets échangés par la machine sélectionnée.
Octets entrants | Nombre d'octets ayant transité par le firewall à partir de la machine émettrice depuis le démarrage du firewall.
Octets sortants | Nombre d'octets ayant transité par le firewall à destination de la machine émettrice depuis le démarrage du firewall.
Débit entrant | Débit réel des flux émis par la machine source et transitant par le firewall.
Débit sortant | Débit réel des flux vers la machine destination et transitant par le firewall.
Protégée | Indique si l'interface sur laquelle la machine a été détectée est une interface protégée.
Continent | Si la case Voir toutes les machines (affiche également les machines derrière les interfaces non protégées) a été cochée dans le filtre, le continent d'origine de la machine externe est affiché.
Pays | Si la case Voir toutes les machines (affiche également les machines derrière les interfaces non protégées) a été cochée dans le filtre, le pays d'origine de la machine externe est affiché.
Catégorie de réputation | Indique la catégorie de réputation de la machine externe si celle-ci est classifiée . Exemple : SPAM, Phishing...

#### Menu contextuel

Un clic droit sur le nom ou l'adresse IP d'une machine donne accès aux menus contextuels suivants :

- Rechercher cette valeur dans les traces,
- Vérifier (l'utilisation de) cette machine,
- Afficher les détails de la machine,
- Réinitialiser le score de réputation de cet objet,
- Placer cet objet en liste noire (Pour 1 minute, Pour 5 minutes, Pour 30 minutes ou Pour 3 heures),
- Ajouter la machine à la base Objet et/ou l'ajouter dans un groupe.

#### La barre d'actions

Vous pouvez combiner plusieurs critères de recherche. Ces critères doivent être remplis conjointement pour être affichés, car les critères de recherche se cumulent.

Cette combinaison de critères de recherche peut alors être enregistrée en tant que « filtre ». Ceux-ci sont gardés en mémoire et peuvent être réinitialisés via le module Préférences de l’interface d’administration.

(menu déroulant Filtres) | Sélectionnez un filtre pour lancer la recherche correspondante. La liste propose les filtres enregistrés au préalable et pour certaines Vues, des filtres prédéfinis. La sélection de l’entrée (Nouveau filtre) permet de réinitialiser le filtre en supprimant la sélection de critères.
Filtrer | Cliquez sur ce bouton pour : Sélectionner des critères de filtrage (Critère de recherche). Pour la vue "machines", ces critères sont les suivants : Par plage d'adresses ou par adresse IP. Par interface. Si le score de réputation est supérieur à la valeur précisée à l'aide du curseur. Si la case Voir toutes les machines (affiche également les machines derrière les interfaces non protégées) est cochée, l'ensemble des machines détectées sera affiché dans la grille. Enregistrer en tant que filtre personnalisé, les critères définis dans le panneau Filtrage décrit ci-après (Enregistrer le filtre courant). Vous pouvez enregistrer un nouveau filtre par le bouton "Enregistrer sous" sur la base d’un filtre existant ou d’un filtre prédéfini proposé dans certaines Vues. Une fois un filtre enregistré, il est automatiquement proposé dans la liste des filtres. Supprimer le filtre courant.
Réinitialiser | Ce bouton permet d'annuler l'action du filtre en cours d'utilisation. S'il s'agit d'un filtre personnalisé enregistré, cette action ne supprime pas le filtre .
Actualiser | Ce bouton permet d'actualiser les données présentées à l'écran.
Exporter les résultats | Ce bouton permet de télécharger un fichier au format CSV contenant les informations de la grille. Lorsqu'un filtre est appliqué, seuls les résultats correspondant à ce filtre sont exportés.
Réinitialiser l'affichage des colonnes | Ce bouton permet de réinitialiser la largeur des colonnes et de n'afficher que les colonnes proposées par défaut à la première ouverture de cette fenêtre de supervision.

#### Panneau « FILTRAGE SUR »

Vous pouvez ajouter un critère en glissant la valeur depuis un champ des résultats dans le panneau.

### Vue « Connexions »

Cette vue permet de visualiser toutes les connexions détectées par le firewall. Une ligne représente une connexion. Les données disponibles pour la vue « Connexions » sont les suivantes :

Date | Indication de la date et de l'heure de connexion de l'objet.
Connexion | Identifiant de la connexion
Connexion parente | Certains protocole peuvent générer des connexions "filles" (exemple : FTP) et, dans ce cas de figure, cette colonne référence l'identifiant de la connexion parente.
Protocole | Protocole de communication utilisé pour la connexion.
Utilisateur | Utilisateur connecté sur la machine (s’il existe).
Source | Adresse IP de la machine à l'origine de la connexion.
Nom de la source | Nom de l'objet (s'il existe) correspondant à la machine source.
Adresse MAC source | Adresse MAC de l’objet à l’origine de la connexion.
Port source | Indication du n° de port source utilisé pour la connexion.
Nom du port source | Nom de l'objet correspondant au port source.
Destination | Adresse IP de la machine vers laquelle la connexion a été établie.
Nom de destination | Nom de l'objet (s'il existe) vers lequel une connexion a été établie.
Port de destination | Indication du n° de port de destination utilisé pour la connexion.
Nom du port dest. | Nom de l'objet correspondant au port destination.
Interf. source | Nom de l'interface du firewall sur laquelle la connexion s'est établie.
Interf dest. | Nom de l'interface de destination utilisée par la connexion sur le firewall.
Débit moyen | Valeur moyenne de bande passante utilisée par la connexion sélectionnée.
Envoyé | Nombre d'octets envoyés au cours de la connexion.
Reçu | Nombre d'octets reçus au cours de la connexion.
Durée | Temps de la connexion.
Dernière utilisation | Temps écoulé depuis le dernier échange de paquets pour cette connexion.
Routeur | Identifiant attribué par le firewall au routeur utilisé par la connexion
Nom du routeur | Nom du routeur enregistré dans la base objet et utilisé par la connexion
Type de règle | Indique s'il s'agit d’une règle locale, globale ou implicite.
Règle | Le nom de l’identifiant de la règle autorisant la connexion
État | Ce paramètre indique le statut de la connexion correspondant par exemple, à son initiation, son établissement ou sa fermeture.
Nom de file d'attente | Nom de la file d'attente QoS utilisée par la connexion.
Nom de la règle | Lorsqu'un nom a été donné à la règle de filtrage par laquelle transite la connexion, ce nom est affiché dans la colonne.
Profil IPS | Affiche le n° du profil d'inspection appelé par la règle ayant filtré la connexion.
Géolocalisation | Affiche le drapeau correspondant au pays de la destination.
Catégorie de réputation | Indique la catégorie de réputation de la machine externe si celle-ci est classifiée . Exemple : SPAM, Phishing...
Argument | Information complémentaire pour certains protocoles exemple : HTTP).
Opération | Information complémentaire pour certains protocoles exemple : HTTP).

#### Menu contextuel

Un clic droit sur une ligne de cette vue donne accès au menu contextuel suivant :

- Accéder à la règle de sécurité correspondante.

#### La barre d'actions

Vous pouvez combiner plusieurs critères de recherche. Ces critères doivent être remplis conjointement pour être affichés, car les critères de recherche se cumulent.

Cette combinaison de critères de recherche peut alors être enregistrée en tant que « filtre ». Ceux-ci sont gardés en mémoire et peuvent être réinitialisés via le module Préférences de l’interface d’administration.

(menu déroulant Filtres) | Sélectionnez un filtre pour lancer la recherche correspondante. La liste propose les filtres enregistrés au préalable et pour certaines Vues, des filtres prédéfinis. La sélection de l’entrée (Nouveau filtre) permet de réinitialiser le filtre en supprimant la sélection de critères.
Filtrer | Cliquez sur ce bouton pour : Sélectionner des critères de filtrage (Critère de recherche). Pour la vue "connexions", ces critères sont les suivants : Par plage d'adresses ou par adresse IP (grisé si une machine a été sélectionnée dans la vue "machines"). Par interface. Par interface source. Par interface destination. Par port destination. Par protocole. Par utilisateur. Pour une valeur de données échangées supérieure à la valeur précisée à l'aide du curseur. Selon la dernière utilisation de la connexion (seuls les enregistrement dont la dernière utilisation est inférieure à la valeur précisée sont affichés). Par nom de règle de filtrage. Par profil IPS. Par origine ou destination géographique. Si la case Voir toutes les connexions (connexions closes, réinitialisées, ...) est cochée, l'ensemble des connexions sera affiché dans la grille, quel que soit leur état. Enregistrer en tant que filtre personnalisé, les critères définis dans le panneau Filtrage décrit ci-après (Enregistrer le filtre courant). Vous pouvez enregistrer un nouveau filtre par le bouton "Enregistrer sous" sur la base d’un filtre existant ou d’un filtre prédéfini proposé dans certaines Vues. Une fois un filtre enregistré, il est automatiquement proposé dans la liste des filtres. Supprimer le filtre courant.
Réinitialiser | Ce bouton permet d'annuler l'action du filtre en cours d'utilisation. S'il s'agit d'un filtre personnalisé enregistré, cette action ne supprime pas le filtre .
Actualiser | Ce bouton permet d'actualiser les données présentées à l'écran.
Exporter les résultats | Ce bouton permet de télécharger un fichier au format CSV contenant les informations de la grille. Lorsqu'un filtreest appliqué, seuls les résultats correspondant à ce filtre sont exportés.
Réinit. colonnes | Ce bouton permet de ne réafficher que les colonnes proposées par défaut à l'ouverture de la fenêtre de supervision des machines.

#### Panneau « FILTRAGE SUR »

Vous pouvez ajouter un critère en glissant la valeur depuis un champ des résultats dans le panneau.

### Vue « Vulnérabilités »

Cet onglet décrit, pour une machine sélectionnée, les vulnérabilités décelées. Il est possible ensuite de visualiser en détail une vulnérabilité. En survolant une vulnérabilité à l'aide de la souris, un lien vers une page de description de cette vulnérabilité est proposé.

Les données de la vue « Vulnérabilités » sont les suivantes :

Identifiant | Identifiant de la vulnérabilité.
Nom | Indication du nom de la vulnérabilité.
Famille | Nombre de machines affectées.
Sévérité | Indication du niveau de sévérité de la vulnérabilité. Il existe 4 niveaux de sévérité : "Faible", "Modéré", "Elevé", "Critique".
Exploit | L’accès peut s’effectuer en local ou à distance (par le réseau). Il permet d'exploiter la vulnérabilité.
Solution | Indique si oui ou non il y a une solution proposée.
Niveau | Indique le niveau de l'alarme associée à la découverte de cette vulnérabilité.
Port | Indique le port réseau sur lequel la machine est vulnérable (exemple : 80 pour un serveur Web vulnérable).
Service | Indique le nom du programme vulnérable (exemple : lighthttpd_1.4.28)
Détecté | Indique la date à laquelle la vulnérabilité a été détectée sur la machine
Détails | Donne un complément d'information sur la vulnérabilité.

#### Menu contextuel

Un clic droit sur le nom de la vulnérabilité donne accès aux menus contextuels suivants :

- Rechercher cette valeur dans les traces,
- Ajouter la machine à la base Objet et/ou l'ajouter dans un groupe.

### Vue « Applications»

Cet onglet décrit, pour une machine sélectionnée, les applications détectées.

Les données de la vue « Applications » sont les suivantes :

Nom du produit | Nom de l’application.
Famille | Famille de l’application (exemple : Web client).
Détails | Nom complet de l'application incluant son numéro de version.

#### Menu contextuel

Un clic droit sur le nom du produit donne accès aux menus contextuels suivants :

- Rechercher cette valeur dans les traces,
- Ajouter la machine à la base Objet et/ou l'ajouter dans un groupe.

### Vue « Services»

Cet onglet décrit, pour une machine sélectionnée, les services détectés.

Les données de la vue « Services » sont les suivantes :

Port | Indique le port et le protocole utilisés par le service (exemple : 80/tcp).
Nom du service | Indique le nom du service (exemple : lighthhtpd).
Service | Indique le nom du service en incluant son numéro de version (exemple : lighthhtpd_1.4.28).
Détails | Donne un complément d'information sur le service détecté.
Famille | Famille du service (exemple : Web server).

### Vue « Informations»

Cet onglet décrit les informations liées à une machine donnée.

Les données de la vue « Informations » sont les suivantes :

Id | Identifiant unique du logiciel ou du système d'exploitation détecté.
Nom | Nom du logiciel ou du système d'exploitation détecté.
Famille | Famille à laquelle est attaché le logiciel détetcé (Exemple : Operating System).
Niveau | Indique le niveau de l'alarme associée à la dévouverte de ce logiciel.
Détecté | Date et heure de détection du logiciel ou du système d'exploitation.
Détails | Nom et version du logiciel ou du système d'exploitation détecté (exemple : Microsoft_Windows_Seven_SP1).

#### Menu contextuel

Un clic droit sur le nom donne accès aux menus contextuels suivants :

- Rechercher cette valeur dans les traces,
- Ajouter la machine à la base Objet et/ou l'ajouter dans un groupe.

### Vue « Historique des réputations»

Cette vue présente sous forme graphique l'évolution de réputation de la machine sélectionnée et l'impact des différents critères entrant dans le calcul de ce score (alarmes, résultats d'analyse sandboxing et d'analyse antivirale).

#### Les actions

Échelle de temps | Ce champ permet le choix de l’échelle de temps : dernière heure, vue par jour, 7 derniers jours et les 30 derniers jours. La dernière heure est calculée depuis la minute précédant celle en cours. La vue par jour couvre la journée entière, sauf pour le jour en cours où les données courent jusqu’à la minute précédente. Les 7 et les 30 derniers jours concernent la période achevée la veille à minuit. Le bouton permet de rafraîchir les données affichées.
Afficher le | Dans le cas d’une vue par jour, ce champ propose un calendrier permettant de choisir la date.

#### Les Interactions

Un clic gauche sur l’un des indicateurs référencés dans la légende permet de masquer / afficher les données correspondantes sur le graphique.

En survolant une courbe à l’aide de la souris, la valeur de l’indicateur et l’heure de mesure correspondante sont affichées dans une info bulle.

## L'onglet "Historique"

Cette vue présente sous forme graphique l'évolution de réputation de la machine sélectionnée (réputation moyenne et réputation maximum).

### Les actions

Échelle de temps | Ce champ permet le choix de l’échelle de temps : dernière heure, vue par jour, 7 derniers jours et les 30 derniers jours. La dernière heure est calculée depuis la minute précédant celle en cours. La vue par jour couvre la journée entière, sauf pour le jour en cours où les données courent jusqu’à la minute précédente. Les 7 et les 30 derniers jours concernent la période achevée la veille à minuit. Le bouton permet de rafraîchir les données affichées.
Afficher le | Dans le cas d’une vue par jour, ce champ propose un calendrier permettant de choisir la date.
Imprimer | Ce bouton permet d'afficher la courbe en plein écran afin de l'envoyer en impression (bouton Imprimer).

### Les Interactions

Un clic gauche sur l’un des indicateurs référencés dans la légende permet de masquer / afficher les données correspondantes sur le graphique.

En survolant une courbe à l’aide de la souris, la valeur de l’indicateur et l’heure de mesure correspondante sont affichées dans une info bulle.