Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# L’onglet « Antivirus »

## Protocole POP3

Contenu de l’e-mail | Ce champ permet de modifier le texte du message reçu si un virus est détecté dans un mail. Exemple :Le firewall Stormshield Network a détecté un virus dans cet e-mail, il a été extrait par l’antivirus intégré, les pièces jointes infectées ont été supprimées.

## Protocole SMTP

Code d’erreur SMTP | Limité à 3 chiffres, ce champ permet de définir le code d’erreur que le serveur SMTP recevra si un virus est détecté dans un mail envoyé. Exemple : 554
Message associé | Ce champ contient le message informationnel qui sera envoyé au serveur SMTP en cas de détection d’un virus. Exemple : 5.7.1 Virus détecté.

## Protocole FTP

Code d’erreur FTP | Limité à 3 chiffres, ce champ contient le code d’erreur que l’utilisateur ou le serveur FTP recevra si un virus est détecté dans un fichier transféré. Exemple : 425
Message associé | Cet emplacement est réservé au message informationnel qui sera envoyé avec le code d’erreur lors de la détection d’un virus au sein de l’envoi/de la réception d’un fichier vers/depuis un serveur FTP. Exemple : Virus détecté. Transfert interrompu.