Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# Noms autorisés ou interdits

Voici les caractères autorisés ou interdits des éléments enregistrés sur votre firewall :

## Nom du Firewall

Le nom du firewall ne doit pas dépasser 127 caractères (caractères autorisés) :

<alphanum> - _ .

## Identifiant & Mot de passe

- Identifiant (caractères interdits) :

" <tab> & ~ | = * < > ! ( ) [ ] / \ $ % ? ' ` <space> : ; @ + ,

- Identifiant PPTP (caractères autorisés) :

<alphanum> - _ .

- Mot de passe (caractères interdits) :

" <tab>

## Filtrage et NAT

Commentaire et séparateur de règle (caractères interdits) :

< > "

## Nom d'interfaces

- Le nom d'interfaces ne doit pas dépasser 15 caractères. Il ne peut pas contenir les appellations suivantes si elles sont suivies immédiatement par des chiffres (ex : ethernet0, dialup123) :

loopback ethernet wifi dialup vlan bridge agg ipsec sslvpn gretun gretap

- Les noms ne doivent pas commencer par les préfixes suivants :

firewall network serial loopback

- Les noms ne doivent pas être un mot réservé :

Ipsec dynamic sslvpn any protected notprotected blackhole

- Les noms ne doivent pas comporter les caractères suivants :

@ " # <tab> <space> [ ] < >

## Objets réseau

### Nom de l'objet

- Le nom ne doit pas dépasser 255 caractères (caractères interdits) :

<tab> <space> | ! " # , = @ [ \ ]

- Préfixes interdits :

Firewall_ Network_ ephemeral_ Global_

- Noms interdits :

any internet none anonymous broadcast all

### Commentaire

Caractères interdits :

< > # @ "

## Objets de type Nom DNS (FQDN)

Le nom ne doit pas dépasser 255 caractères (caractères autorisés) :

<alphanum> . -

## Certificats et PKI

- Le champ C est limité à 2 caractères.
- Le champ CN est limité à 64 caractères.
- Nom de certificat (caractères interdits) :

/ <tab> " ` % :

- Nom court de certificat (caractères interdits) :

/ <tab> " ` % : \

- Nom d’autorité de certification (caractères interdits) :

` " : _ [ / ]

## Utilisateurs

- Nom d’utilisateur de la base (caractères interdits) :

<tab> " , ; & ~ | = * < > ! ( ) \

- Nom de groupe de la base Utilisateur (caractères interdits) :

<tab> <space> & ~ | = * < > ! ( ) \ $ % ! ' " ‘

- Chemin des Bases LDAP : DN, CA Dn et consort (caractères interdits) :

" & ~ | * < > ! ( )

## VPN IPsec

Nom de correspondant IPsec (caractères interdits) :

# = @ [ \ ]

## VPN SSL

- Identifiant du serveur web (caractères autorisés) :

<alphanum> - _ . :

- Préfixe du répertoire racine de l'URL (caractères autorisés) :

<alphanum> - _

## Alertes e-mail

- Adresse e-mail du serveur SMTP (caractères autorisés) :

<alphanum> ! # $ % & \ * + - / = ? _ ` { } | ~ .

- Nom des groupes de destinataires (caractères interdits) :

<tab> <space> ! " # , = @ [ \ | ]