Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# Tunnels VPN IPsec

Ce module permet de visualiser les tunnels de la politiques IPsec active sur le firewall (tunnels établis à l'aide de l'interface IPsec native ou d'interfaces IPsec virtuelles).

#### La barre d'actions

Actualiser | Ce bouton permet de rafraîchir les informations affichées dans les grilles.
Configurer le service VPN IPsec | Ce lien permet d'accéder directement à la configuration du service VPN IPsec (module Configuration > VPN > VPN IPsec).

## La grille "Politiques"

Les données disponibles dans la grille « Politique » sont les suivantes :

Filtrer | Le champ rechercher permet de filtrer les données selon des caractères alphanumériques appartenant à n'importe quelle colonne de la grille.
Cacher les tunnels établis pour n'afficher que les politiques présentant des problèmes | Ce bouton permet de masquer les tunnels IPsec correctement établis. Seuls les tunnels ne parvenant pas à s'établir restent affichés.
ID | Cet identifiant système permet de faire le lien les politiques de sécurité (SP) et les associations de sécurité (SA).
Réseau local | Réseau des machines locales dialoguant au travers du tunnel sélectionné(extrémité de trafic).
Nom du réseau local | Nom de l'objet correspondant au réseau local.
Passerelle locale | Adresse IP présentée par le firewall local pour établir le tunnel (extrémité de tunnel).
Nom de la passerelle locale | Nom de l'objet correspondant à la passerelle locale.
Sens | Sens du trafic réseau au sein du tunnel.
Passerelle distante | Adresse IP présentée par le firewall distant pour établir un ou des tunnels avec le firewall local (extrémité de tunnel).
Nom de la passerelle distante | Nom de l'objet correspondant à la passerelle distante.
Réseau distant | Réseau des machines distantes dialoguant au travers du tunnel sélectionné(extrémité de trafic).
Nom du réseau distant | Nom de l'objet correspondant au réseau local.
Durée de vie | Durée de vie de la politique VPN configurée.
État | Un voyant vert ou rouge indique la présence ou non d'un tunnel établi.

#### Menu contextuel

Un clic droit sur l'adresse ou le nom d'un réseau (local ou distant) donne accès aux menus contextuels suivants :

- Rechercher cette valeur dans la vue "Tous les journaux",
- Afficher les détails de la machine.

Un clic droit sur l'adresse ou le nom d'une passerelle (locale ou distante) donne accès au menu contextuel suivant :

- Rechercher cette valeur dans la vue "Tous les journaux".

## La grille "Tunnels"

Les données disponibles dans la grille « Tunnels » sont les suivantes :

N'afficher que les tunnels correspondant à la politique sélectionnée | En cochant cette case, seuls les tunnels correspondant à la politique sélectionnée dans la grille "Politiques" sont affichés.
Passerelle locale | Adresse IP présentée par le firewall local pour établir le tunnel sélectionné (extrémité de tunnel).
Nom de la passerelle locale | Nom de l'objet correspondant à la passerelle locale.
Passerelle distante | Adresse IP présentée par le firewall distant pour établir le tunnel sélectionné (extrémité de tunnel).
Nom de la passerelle distante | Nom de l'objet correspondant à la passerelle distante.
Durée de vie | Durée de vie de la SA (Security Association) pour le tunnel concerné.
Octets | Nombres d'octets échangés dans le tunnel sélectionné.
État | Indication de l'état du tunnel. (Exemple : Mature).
Chiffrement | Nom de l’algorithme de chiffrement.
Authentification | Nom de l’algorithme d’authentification.