Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# Invités

Ce mode permet une identification sans authentification, pour l’accès à un réseau WiFi public, par exemple. Cette méthode déclenche automatiquement l’affichage de conditions d'utilisation d'accès à Internet. Ces conditions sont personnalisables dans l’onglet Portail captif. La fréquence de cet affichage validant l’authentification, est par défaut de 18 heures et peut être modifiée dans le paramétrage de cette méthode (disclaimertime).

La connexion de ces utilisateurs « invités » est notifiée dans les traces par l’ajout des adresses MAC sources. Cette identification est vérifiée toutes les 4 heures, ce réglage est paramétrable par la commande CLI suivante :

CONFIG AUTH GUEST (exemple : state=1 logontime=14400 disclaimertime= 64800)

NOTE
Dans la politique de sécurité, l’objet Utilisateur à sélectionner pour correspondre à la méthode Invités est Tous.

Fréquence d'affichage des Conditions d'utilisation de l'accès à Internet | Avec cette méthode, des Conditions d'utilisation d'accès à Internet - communément appelé Disclaimer - sont systématiquement affichées à l’utilisateur. Une case signifiant son accord est à cocher par l’utilisateur avant d’être s’authentifié. Ces conditions sont personnalisables dans l’onglet « Portail Captif ». Si la fonctionnalité est également activée dans les profils du portail captif, cette fréquence d’affichage est distincte de celle paramétrée pour les autres méthodes.