Filtrer :

Démarrer la recherche

IMPORTANT
Les versions SNS 3.x ne sont plus maintenues depuis le 1er juillet 2024.
Nous vous recommandons de mettre à jour vos firewalls SNS vers une version maintenue afin d’assurer la protection de votre infrastructure.

# Onglet SNMPv1 - SNMPv2c

L’option Activer SNMPv1/v2c ou SNMPv1/v2c et SNMPv3 permet l’activation du module SNMP V1 et V2c.

## Connexion à l’agent SNMP

Communauté | Les premières versions du protocole SNMP ne sont pas sécurisées. Le seul champ nécessaire est le nom de la communauté. Par défaut le RPV (Réseau Privé Virtuel) propose le nom "public". IMPORTANT Nous vous conseillons toutefois de ne pas l’utiliser pour des raisons de sécurité. Si vous souhaitez indiquer plusieurs communautés, séparez-les par des virgules.

## Envoi des alertes SNMPv2c (traps)

### Liste des serveurs SNMP

Serveur de destination (objet) | Machine recevant les traps, (objet de type « Machine »).
Port | Port utilisé pour envoyer les traps à cette machine (objet de type : service). Par défaut, snmp trap.
Communauté | Indication de la communauté.

## Envoi des alertes SNMPv1 (traps)

Par défaut, la liste des machines recevant de traps V1 est minimisée pour orienter l’utilisateur vers la version V2c.

### Liste des serveurs SNMP

Machine | Machine recevant les traps, (objet de type « Machine »).
Port | Port utilisé pour envoyer les TRAPS à cette machine (objet de type : service). Par défaut snmp trap.
Communauté | Indication de la communauté.